건시스템(gunsys.com)	정보처리산업기사 필기 기출문제 (2010.3.7. 1회)

2010년 1회 정보처리산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 데이터베이스	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	라	가	라	다	라	다	나	다	라	가
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	라	나	가	나	나	다	다	다	가	가
【2과목 : 20문제】 전자계산기구조	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	가	가	라	다	나	나	나	다	라	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	나	나	가	다	가	다	라	가	다
【3과목 : 20문제】 시스템분석설계	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	다	가	나	라	나	나	다	라	라	라
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	가	다	라	다	나	나	다	나	나	가
【4과목 : 20문제】 운영체제	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	다	라	다	가	나	라	라	다	다	가
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	라	라	나	다	가	라	라	라	나	가
【5과목 : 20문제】 정보통신개론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	다	다	나	다	가	라	다	다	나	나
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	라	가	가	라	라	가	다	다	라	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 데이터베이스 (20문제)

1. A is a relation with cardinality 3 and degree 5 and B is a relation with cardinality 4 and degree 2. When we combine relation A and B by the cartesian product, what relation does come out?

가. cardinality 4 and degree 2

나. cardinality 3 and degree 5

다. cardinality 7 and degree 10

라. cardinality 12 and degree 7

2. Which of the following does not belong to the DML statements of SQL?

가. ALTER	나. INSERT

다. DELETE	라. UPDATE

3. 논리적 데이터 모델 중 오너-멤버(Owner-Member) 관계를 가지며, CODASYL DBTG 모델이라고도 하는 것은?

가. E-R 모델	나. 관계 데이터 모델

다. 계층 데이터 모델	라. 네트워크 데이터 모델

4. 인사 테이블의 주소 필드에 대한 데이터 타입을 VARCHAR(10)으로 정의하였으나, 필드 길이가 부족하여 20바이트로 확장하고자 한다. 이에 적합한 SQL 명령은?

가. MODIFY FIELD	나. MODIFY TABLE

다. ALTER TABLE	라. ADD TABLE

5. 서브루틴 레벨에서 복귀 번지를 기억시키는 경우 가장 적합한 자료 구조는?

가. 큐	나. 데크

다. 연결 리스트	라. 스택

6. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 시스템 자체에 관련 있는 다양한 객체에 관한 정보를 포함하는 시스템 데이터베이스이다.

나. 데이터 사전이라고도 한다.

다. 무결성 확보를 위하여 일반 사용자는 내용을 검색해 볼 수 없다.

라. 기본 테이블, 뷰, 인덱스, 패키지, 접근 권한 등의 정보를 저장한다.

7. 다음 SQL문을 관계 대수적으로 표현할 때 필요한 관계연산자로 가장 적절한 것은?

SELECT 학번, 이름 FROM 학생 WHERE 학번 = 2000314;

가. JOIN과 SELECT	나. SELECT와 PROJECT

다. DIVISION과 SELECT	라. JOIN과 PROJECT

8. 외래 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 외래 키는 현실 세계에 존재하는 개체 타입들 간의 관계를 표현하는데 중요한 역할을 수행한다.

나. 외래 키로 지정되면 참조 릴레이션의 기본 키에 없는 값은 입력할 수 없다.

다. 외래 키를 포함하는 릴레이션이 참조 릴레이션이 되고, 대응되는 기본 키를 포함하는 릴레이션이 참조하는 릴레이션이 된다.

라. 참조 무결성 제약조건과 밀접한 관계를 가진다.

9. 데이터베이스의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. Time Accessibility	나. Continuous Evolution

다. Concurrent Sharing	라. Address Reference

10. 다음 그림에서 트리의 차수는?

가. 2	나. 3

다. 4	라. 8

11. 릴레이션의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.

나. 하나의 릴레이션에서 튜플의 순서는 없다.

다. 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 가지며, 속성의 순서는 큰 의미가 없다.

라. 한 릴레이션에 나타난 속성 값은 논리적으로 분해 가능한 값이어야 한다.

12. 데이터베이스 설계 단계 중 물리적 설계 단계와 거리가 먼 것은?

가. 저장 레코드 양식 설계

나. 스키마의 평가 및 정제

다. 레코드 집중의 분석 및 설계

라. 접근 경로 설계

13. 다음 설명에 해당하는 정렬 기법은?

2번째 키(key)와 첫 번째 키를 비교 순서대로 나열 (1회전)하고, 이어서 3번째 키를 1, 2번째 키와 비교해 순서대로 나열(2회전)하고, 계속해서 n번째를 앞의 (n-1)개 키와 비교하여 알맞은 순서에 위치시키는 방법이다.

가. Insertion Sort	나. Bubble Sort

다. Selection Sort	라. Quick Sort

14. A→B이고 B→C 일 때 A→C를 만족하는 종속관계를 제거하는 정규화 단계는?

가. 1NF→2NF	나. 2NF→3NF

다. 3NF→BCNF	라. 비정규 릴레이션→1NF

15. 뷰(VIEW)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 논리적 데이터 독립성을 제공한다.

나. 뷰의 정의 변경시 ALTER VIEW문을 사용한다.

다. 독자적인 인덱스를 가질 수 없다.

라. 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.

16. 다음 트리를 Post-order로 운행할 때 노드 B는 몇 번째로 검사되는가?

가. 2	나. 3

다. 4	라. 5

17. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 무엇이라고 하는가?

가. Bucket	나. Collision

다. Synonym	라. Overflow

18. 데이터베이스를 구성하는 데이터 개체, 이들 개체 사이의 속성, 이들 간에 존재하는 관계, 데이터 구조와 데이터 값들이 갖는 제약 조건에 관한 정의를 총칭해서 무엇이라고 하는가?

가. VIEW	나. DOMAIN

다. SCHEMA	라. DBA

19. 선형 구조에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

가. 스택, 큐, 데크	나. 스택, 큐, 트리

다. 큐, 데크, 그래프	라. 트리, 그래프, 스택

20. 데이터베이스 설계 단계의 순서로 옳은 것은?

가. 개념적 설계 → 논리적 설계 → 물리적 설계

나. 논리적 설계 → 개념적 설계 → 물리적 설계

다. 개념적 설계 → 물리적 설계 → 논리적 설계

라. 물리적 설계 → 개념적 설계 → 논리적 설계

【2과목】 전자계산기구조 (20문제)

21. 컴퓨터에서 사용하는 명령어를 기능별로 분류할 때 동일한 분류에 포함되지 않는 것은?

가. JMP(jump 명령)	나. ADD(addition 명령)

다. ROL(rotate left 명령)	라. CLC(clear carry 명령)

22. 마이크로프로그램을 저장하는 제어 메모리는 주로

어떤 메모리를 사용하는가?

가. ROM	나. CAM

다. RAM	라. virtual memory

23. 16진수 (7A.C5)16 을 8진수로 변환한 것으로 옳은 것은?

가. (82.512)8	나. (82.612)8

다. (172.512)8	라. (172.612)8

24. 16비트를 갖는 명령어 중 OP code가 5비트, operand가 8비트를 차지한다면 명령어의 최대 종류는?

가. 5	나. 8

다. 32	라. 256

25. indirect cycle 동안에 컴퓨터가 수행하는 작업은?

가. 명령을 읽는다.	나. 오퍼랜드의 번지를 읽는다.

다. 오퍼랜드를 읽는다.	라. 인터럽트를 처리한다.

26. n bit의 레지스터 A(An-1An-2…A1A0)와 B(Bn-1Bn-2…B1B0)에 대해 다음의 마이크로 오퍼레이션(micro-operation)을 n번 수행하였다. 이 때, shr은 오른쪽 시프트(right shift), cir은 오른쪽 회전 시프트(rotate right)이다. 어떤 기능을 수행한 것인가?

cir B, shr A, An-1 ← B0

가. A의 내용을 B로 직렬 전송(serial transfer)

나. B의 내용을 A로 직렬 전송(serial transfer)

다. A와 B의 내용을 교환

라. B의 내용을 2로 나눈 나머지를 A에 저장

27. I/O 버스에 연결될 수 있는 선 중 양방향성인 것은?

가. interrupt sense line	나. data line

다. function line	라. device address line

28. 디스크 드라이브의 한 형태로 용량이 큰 비휘발성 플래시 메모리를 이용하는 것은?

가. DVD	나. CCD

다. 하이브리드 드라이브	라. 캐시 메모리

29. 보조기억장치로 부적합한 것은?

가. 자기 디스크	나. DVD

다. 자기 테이프	라. SDRAM

30. 2진수 (1010)2을 그레이(Gray) 코드로 변환한 것으로 옳은 것은?

가. 1111	나. 1001

다. 1011	라. 1101

31. CPU의 하드웨어(hardware) 요소들을 기능별로 분류할 때 포함되지 않는 것은?

가. 연산 기능	나. 제어 기능

다. 입출력 기능	라. 전달 기능

32. 다음과 같은 명령어는 어떤 유형의 번지 명령 방식인가?

LOAD A     ADD B     SOTRE C

가. 0-주소	나. 1-주소

다. 2-주소	라. 3-주소

33. 인터럽트 처리 방식 중 인터럽트 신호선을 공유하면서 연결 순서에 따라 우선순위가 결정되는 것은?

가. multiple interrupt line 방식

나. daisy chain 방식

다. software polling 방식

라. bus arbitration 방식

34. 주기억 장치의 영역구분을 크게 둘로 나눌 때 옳은 것은?

가. 시스템 프로그램 영역, 사용자 프로그램 영역

나. 시스템 프로그램 영역, 운영체제 영역

다. 관리자 프로그램 영역, 운영체제 영역

라. 관리자 프로그램 영역, 사용자 프로그램 영역

35. 반도체 기억소자로서 이미 기억된 내용을 자외선을 이용하여 지우고 다시 사용할 수 있는 메모리 소자는?

가. SRAM	나. DRAM

다. EPROM	라. PROM

36. 모든 마이크로오퍼레이션에 대해 서로 다른 마이크로사이클 시간을 할당하는 방법은?

가. 비동기식	나. 동기고정식

다. 동기가변식	라. 중앙집중식

37. 다음과 같은 함수를 카르노맵(karnaugh-map)을 이용하여 간략화한 식은?

[eqn: rm F= bar{x} bar{y} bar{z} +x bar{y} bar{z} + bar{x} y bar{z} +x bar{y} z+xy bar{z}]

가. [eqn: rm F=x bar{y}+bar{z} y]	나. [eqn: rm F=xy+bar{x} bar{z}]

다. [eqn: rm F=bar{z}+x bar{y}]	라. [eqn: rm F=xy+bar{x}bar{y}]

38. 명령어 실행 과정에서 명령어가 지정한 번지를 수정하기 위한 레지스터는?

가. 명령 레지스터	나. 프로그램 카운터

다. 베이스 레지스터	라. 인덱스 레지스터

39. 인터럽트의 발생 원인으로 틀린 것은?

가. 부프로그램 호출

나. supervisor call

다. 정전

라. 불법적인 인스트럭션 수행

40. 해밍 코드(hamming code)를 만들기 위해서는 BCD코드와 일반적으로 몇 개의 점검 비트(check bit)가 필요한가?

가. 1	나. 2

다. 3	라. 4

【3과목】 시스템분석설계 (20문제)

41. 소프트웨어 개발주기 모델 중 폭포수형의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 프로젝트 관리 및 자동화가 어렵다.

나. 단계별 정의가 분명하고, 각 단계별 산출물이 명확하다.

다. 계획 수립→위험 분석→공학화→고객 평가의 순서로 진행된다.

라. 전통적인 라이프 사이클 모델이다.

42. 흐름도의 종류 중 컴퓨터의 입력, 처리, 출력되는 하나의 처리 과정을 그림으로 표시한 것은?

가. 프로세스 흐름도	나. 프로그램 흐름도

다. 시스템 흐름도	라. 블록 차트

43. 소프트웨어의 일반적인 특성으로 거리가 먼 것은?

가. 마모에 의하여 소멸되지 않는다.

나. 요구나 환경의 변화에 따라 적절히 변형시킬 수 없다.

다. 간단히 복사할 수 있다.

라. 생산물의 구조가 코드 안에 숨어 있다.

44. 자료 사전에서 사용되는 기호의 의미로 옳은 것은?

가. { } : 자료의 정의	나. [ ] : 자료의 생략

다. ( ) : 자료의 반복	라. * * : 자료의 설명(주석)

45. 소프트웨어 비용 산정 방법 중 전문가가 독자적으로 감정할 때 발생할 수 있는 편차를 줄이기 위해 단계별로 전문가들의 견해를 조정자가 조정하여 최종 견적을 결정하는 것은?

가. 전문가 감정에 의한 방법

나. 델파이 방법

다. LOC 방법

라. COCOMO 방법

46. 입력 설계 순서로 옳은 것은?

가. 입력 정보 발생 설계→입력 정보 매체 설계→입력 정보 수집 설계→입력 정보 투입 설계→입력 정보 내용 설계

나. 입력 정보 발생 설계→입력 정보 수집 설계→입력 정보 매체 설계→입력 정보 투입 설계→입력 정보 내용 설계

다. 입력 정보 발생 설계→입력 정보 투입 설계→입력 정보 수집 설계→입력 정보 매체 설계→입력 정보 내용 설계

라. 입력 정보 발생 설계→입력 정보 수집 설계→입력 정보 투입 설계→입력 정보 매체 설계→입력 정보 내용 설계

47. 프로세스 설계 원칙으로 거리가 먼 것은?

가. 신뢰성과 정확성을 고려하여 처리 과정을 명확하게 표현한다.

나. 발생 가능성이 있는 오류에 대한 체크 시스템도 고려한다.

다. 시스템의 상태, 구성 요소 및 기능 등을 개별적으로 표시한다.

라. 정보의 흐름, 처리 과정에 대한 이해의 수단이 되도록 표준화한다.

48. 시스템 문서화의 필요성에 대한 이유로 거리가 먼 것은?

가. 시스템 유지보수의 용이성을 위해

나. 업무 인수 인계시 업무 내용을 쉽게 파악하기 위해

다. 시스템 개발 후의 변경에 따른 혼란을 방지하기 위해

라. 오류 발생시 책임 구분을 명확히 하기 위해

49. 대화형 입∙B출력 방식 중 프롬프트 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 값싼 키보드로 충분하다.

나. 명령어 처리 방법의 구현이 쉽다.

다. 명령어를 복합적으로 활용하면 복잡한 명령도 가능하다.

라. 복잡한 명령들을 배울 필요가 없다.

50. 다음과 같은 오류 발생 형태의 종류는?

12345 → 1345

가. Transcription Error	나. Transposition Error

다. Addition Error	라. Omission Error

51. 파일 설계 단계 중 파일매체 검토시 고려사항이 아닌 것은?

가. 파일 활동률	나. 작동 용이성

다. 정보량	라. 처리 시간

52. 럼바우의 객체지향 분석 기법에서 자료 흐름도와 밀접한 관계가 있는 것은?

가. Object Modeling	나. Dynamic Modeling

다. Function Modeling	라. Total Modeling

53. 출력 정보 분배시 고려사항으로 거리가 먼 것은?

가. 분배 책임자	나. 분배의 방법 및 형태

다. 분배의 주기 및 시기	라. 분배 항목 명칭

54. 프로세스의 표준 처리 패턴 중 어떤 파일에서 특정한 조건에 만족하는 정보를 추출해 내는 처리는?

가. Matching	나. Merge

다. Extract	라. Distribution

55. 모듈 작성시 주의 사항으로 거리가 먼 것은?

가. 적절한 크기로 작성한다.

나. 모듈 간의 결합도를 최대화한다.

다. 보기 쉽고 이해하기 쉽도록 작성한다.

라. 자료 추상화와 정보은닉의 성격을 가지도록 한다.

56. 그룹 분류 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기계 처리에 적합한 코드 체계이다.

나. 적은 자리수로 많은 그룹을 구분할 수 있다.

다. 융통성이 있으므로 데이터 항목의 추가 보충이 용이하다.

라. 코드를 세분해서 사용하므로 분류상의 의미가 명확하여 알기 쉽다.

57. 코드 오류 검출 방법 중 다음 설명에 해당하는 것은?

입력 자료의 내용을 체크하는 방법을 사전에 주어진 체크 프로그램에 의해서 정량적인 데이터가 미리 정해놓은 규정된 범위, 즉 상한 값, 하한 값 내에 존재하는가를 체크함으로써 데이터의 정확성을 확인한다.

가. Numeric Check	나. Balance Check

다. Limit Check	라. Validity Check

58. 파일 설계 순서로 옳은 것은?

가. 작성 목적 확인→매체의 검토→특성 조사→항목 검토→편성법 검토

나. 작성 목적 확인→항목 검토→특성 조사→매체의 검토→편성법 검토

다. 작성 목적 확인→항목 검토→편성법 검토→ 특성 조사→매체의 검토

라. 작성 목적 확인→특성 조사→항목 검토 →매체의 검토→편성법 검토

59. 시스템의 특성 중 다음 설명에 해당하는 것은?

시스템은 항상 다른 관련 시스템과 상호 의존 관계가 있으면서 각 부분 시스템도 전체 시스템의 일부분으로서 필수 기능을 하고 있다. 부분 시스템이 아무리 잘 된 시스템이라 할지라도 전체 시스템에 공헌하는 것이 아니면 의미가 없을 것이다.

가. 자동성	나. 종합성

다. 목적성	라. 제어성

60. 색인 순차 파일의 인덱스 영역이 아닌 것은?

가. 오버플로우 인덱스 영역

나. 트랙 인덱스 구역

다. 실린더 인덱스 영역

라. 마스터 인덱스 영역

【4과목】 운영체제 (20문제)

61. 버퍼링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. CPU의 효율적인 시간 관리를 지향하기 위해 도입되었다.

나. 주기억장치와 CPU간 또는 주기억장치와 입/출력 장치간의 데이터 이동에 있어서의 시간 관리의 효율화를 도모한다.

다. 용량이 큰 자기디스크를 아주 큰 버퍼처럼 물리적인 중간 저장 장치로 사용한다.

라. 입/출력 장치의 느린 속도를 보완해 주는 방법으로 버퍼링이라는 개념이 출현하였다.

62. SJF 기법을 적용하여 작업 스케줄링 할 경우, 다음 작업들의 평균 반환 시간은?

작업	도착시간	실행시간
A	0	6
B	1	3
C	2	1
D	3	4

가. 5.25	나. 6.25

다. 6.75	라. 7.75

63. 3 개의 페이지 프레임을 갖는 시스템에서 페이지 참조순서가 1, 2, 1, 0, 4, 1, 3 일 경우 FIFO 알고리즘에 의한 최종 페이지 대치 결과는?

가. 1, 4, 2	나. 1, 2, 0

다. 4, 1, 3	라. 4, 1, 0

64. 임계구역의 원칙으로 옳지 않은 것은?

가. 두 개 이상의 프로세스가 동시에 사용할 수 있다.

나. 순서를 지키면서 신속하게 사용한다.

다. 하나의 프로세스가 독점하게 해서는 안 된다.

라. 임계구역이 무한 루프에 빠지지 않도록 주의해야 한다.

65. 프로세스보다 더 작은 단위이며, 다중 프로그래밍을 지원하는 시스템 하에서 CPU에게 보내져 실행되는 또 다른 단위를 의미하는 것은?

가. BLOCK	나. THREAD

다. SUSPEND	라. RESUME

66. 세그먼테이션 기법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 각 작업이 갖고 있는 세그먼테이션들에 대한 정보를 갖고 있는 세그먼트 맵 테이블이 필요하다.

나. 각 세그먼트는 고유한 이름과 크기를 갖는다.

다. 기억 장치의 사용자 관점을 보존하는 기억 장치관리 기법이다.

라. 하나의 작업을 똑같은 크기의 세그먼트라는 물리적인 단위로 나누어 주기억 공간의 페이지 프레임에 들어가도록 한다.

67. 현 상태가 그림과 같이 주어졌을 때 최적적합에 의한 20KB 크기 J3의 할당 결과는?

	J0					J1					J2
0		100		170			220		330			350		400
가.	J0		J3			J1					J2
0		100		170			220		330			350		400
나.	J0					J1		J3			J2
0		100		170			220		330			350		400
다.	J0					J1				J3	J2
0		100		170			220		330			350		400
라.	J0					J1					J2		J3
0		100		170			220		330			350		400

68. UNIX의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 대화식 운영체제이다.

나. 다중 사용자, 다중 작업을 지원한다.

다. 리스트 구조의 파일 시스템을 갖는다.

라. 대부분 C 언어로 작성되어 이식성이 높다.

69. UNIX 파일 시스템 구조에서 데이터 블록의 주소 정보를 보관하고 있는 것은?

가. 부트 블록	나. 슈퍼 블록

다. I-node 블록	라. 데이터 블록

70. 행은 사용자 영역, 열은 객체를 나타내며, 각 항은 접근 권한의 집합으로 구성되는 자원 보호 기법은?

가. Access Control Matrix

나. Access Control List

다. Capability List

라. Lock/Key

71. 자원 할당 그래프와 관계되는 교착상태 해결 기법은?

가. Prevention	나. Avoidance

다. Recovery	라. Detection

72. 워킹 셋(Working Set)에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 주기억장치에는 최대한의 워킹 셋을 올려놓아야 한다.

나. 주기억 장치내의 워킹 셋을 감소시키면 반대로 스래싱이 증가할 수 있다.

다. 윈도우의 크기(설정 시간 간격)가 증가하면 주기억장치에 유지되는 워킹 셋은 작아진다.

라. 워킹 셋 기억장치 관리 기법을 구현한다는 것은 구성이 빠르게 바뀌게 되므로 오버헤드를 초래할 수 있다.

73. 사용자 Password에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 추측 가능한 사용자의 전화번호, 생년월일 등으로는 구성하지 않는 것이 바람직하다.

나. 암호가 짧을수록 추측에 의한 암호 발각 가능성이 희박하다.

다. 암호는 자주 변경하는 것이 바람직하다.

라. 불법 액세스를 방지하는데 사용된다.

74. 초기 헤드의 위치가 100번 트랙이고 디스크 대기 큐에 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중이다. SSTF 스케줄링 기법을 사용하여 액세스 요청을 모두 처리하기 위한 헤드의 총 이동 거리는? (단, 가장 안쪽 트랙 : 0, 가장 바깥 쪽 트랙 : 150)

디스크 대기 큐 : 65, 112, 40, 16, 90

가. 102	나. 112

다. 128	라. 178

75. 분산처리 운영체제 시스템의 특징으로 거리가 먼 것은?

가. 시스템 설계 단순화	나. 연산 속도 향상

다. 자원 공유	라. 신뢰성 증진

76. 우선순위(Priority) 스케줄링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 우선순위의 등급은 내부적 요인과 외부적 요인에 따라 부여할 수 있다.

나. 각 작업마다 우선순위가 주어지며, 우선순위가 제일 높은 작업에게 먼저 프로세서가 할당된다.

다. 기아 상태(Starvation)가 발생할 수 있다.

라. 우선순위 계산식은 (대기시간+서비스시간) / 서비스시간 이다.

77. 운영체제의 성능 평가 기준 중 컴퓨터 시스템 내의 한정된 각종 자원을 여러 사용자가 요구할 때, 신속하고 충분히 지원해 줄 수 있는 정도를 의미하는 것은?

가. Throughput	나. Reliability

다. Turn Around Time	라. Availability

78. 다음은 무엇에 대한 정의인가?

- 실행 중인 프로그램

- 커널에 등록되고 커널의 관리 하에 있는 작업

- 각종 자원들을 요청하고 할당받을 수 있는 개체

가. Page	나. Semaphore

다. Monitor	라. Process

79. 다음 중 천재지변이나 사고로 인해 정보의 손실이나 파괴를 막기 위해 취할 수 있는 방법으로 가장 올바른 것은?

가. 파일시스템을 체계적으로 잘 정리한다.

나. 백업(Back-up)을 주기적으로 실시하여 안전한 곳에 보관한다.

다. 컴퓨터에 안전장치를 하고, 필요할 때만 조심해서 사용해야 한다.

라. 사고는 컴퓨터가 가동될 때만 발생함으로 사용 후에는 컴퓨터 전원을 반드시 꺼 놓는다.

80. 파일 디스크립터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 보조기억장치상의 파일의 위치 및 최초 수정 날짜 및 시간에 대한 정보를 포함한다.

나. 파일시스템이 관리하므로 사용자가 직접 참조할 수 없다.

다. 보조기억장치에 저장되어 있다가 파일이 개방(Open) 될 때 주기억장치로 옮겨지는 것이 일반적이다.

라. 파일마다 독립적으로 존재한다.

【5과목】 정보통신개론 (20문제)

81. 다음 중 인터넷 응용서비스에서 가상터미널(VT) 기능을 갖는 것은?

가. Ftp	나. Gopher

다. Telnet	라. Archie

82. 데이터 교환방식 중 데이터를 패킷단위로 전송하는 것은?

가. 회선교환	나. 메시지교환

다. 패킷교환	라. 축적교환

83. HDLC 프레임 구조 내 제어부에서 회선의 설정, 유지 및 종결을 담당하는 것은?

가. 감독 프레임(Supervisory Frame)

나. 무번호 프레임(Unnumbered Frame)

다. 정보 프레임(Information Frame)

라. 동기 프레임(Synchronize Frame)

84. 다음 중 베이스밴드(base band) 방식의 변조에 해당되는 것은?

가. 주파수편이 변조(FSK)

나. 위상편이 변조(PSK)

다. 펄스코드 변조(PCM)

라. 진폭편이 변조(ASK)

85. 순환중복 검사 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 문자 단위로 데이터가 전송될 때, 에러를 검출하는 방식이다.

나. 생성다항식은 CRC-16, CRC-32 등이 있다.

다. 수신단에서 CRC 부호로 에러를 검출한다.

라. 여러 비트에서 발생하는 집단성 에러도 검출이 가능하여 신뢰성이 우수하다.

86. OSI-7 참조 모델 중 데이터링크 계층의 주요 기능이 아닌 것은?

가. 데이터링크 연결의 설정과 해제

나. 프레임의 순서제어

다. 오류제어

라. 경로선택 및 다중화

87. 다음 중 광대역 통신망 ATM 셀(Cell)의 구성으로 옳은 것은?

가. 헤더 5옥테드(octet), 페이로드(Payload) 53옥테드

나. 헤더 4옥테드(octet), 페이로드(Payload) 53옥테드

다. 헤더 5옥테드(octet), 페이로드(Payload) 48옥테드

라. 헤더 4옥테드(octet), 페이로드(Payload) 48옥테드

88. 다음 중 ITU-T 권고안에서 X 시리즈의 내용은?

가. PSTN을 이용한 데이터전송에 관한 사항

나. 축적프로그램 제어식 교환의 프로그램에 관한 사항

다. 공중데이터통신망을 이용한 데이터전송에 관한 사항

라. 전신 데이터의 전송 및 교환에 관한 사항

89. 데이터 전송에서 1차원 Parity에 대한 설명으로 적합한 것은?

가. 수신된 데이터에서 전송 오류를 무시한다.

나. 수신된 데이터에서 전송 오류의 검출을 행한다.

다. 수신된 데이터에서 전송 오류의 정정을 행한다.

라. 수신된 데이터에서 전송 오류의 검출과 정정을 행한다.

90. 텔레마틱(Telematics) 서비스에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 비디오텍스는 화상 정보를 DB에 축적한 후, 상

호 대화형식으로 가입자에게 필요한 정보를 제공한다.

나. 텔레텍스트는 이동전화를 이용하여 상호 대화형식으로 문자 등의 정보를 제공한다.

다. 텔레텍스는 이용자가 직접 문서의 내용을 편집, 수정, 검색, 저장을 할 수 있다.

라. 전자우편은 메시지나 문서를 컴퓨터 등에 의해 수신측에 배달하는 서비스를 말한다.

91. ISDN에서 제공하는 베어러서비스에 해당되는 것은?

가. G4 FAX

나. TV 화상회의

다. 비디오텍스

라. 회선교환

92. 다음 중 PCM 방식에서 음성신호의 표본화 주파수가 8[kHz]인 경우 표본화 주기[μs]는?

가. 125	나. 250

다. 500	라. 1000

93. 다음 중 광섬유 케이블에서 클래드(Clad)의 주 역할은?

가. 광 신호를 반사시키는 역할

나. 광 신호를 증폭시키는 역할

다. 광 신호를 저장시키는 역할

라. 광 신호를 입력시키는 역할

94. 다음 중 데이터 통신시스템의 구성에서 데이터 전송계에 해당하지 않는 것은?

가. 단말장치(DTE)

나. 데이터 전송회선

다. 통신제어장치

라. 데이터 처리장치

95. 다음 중 통신제어 장치의 기능에 해당하지 않는 것은?

가. 문자의 조립 및 분해

나. 전송 제어

다. 오류 검출

라. 통신 신호의 변환

96. IP 주소의 수는 한정되어 있으므로 어떤 기관에서 배정 받은 하나의 네트워크 주소를 다시 여러 개의 작은 네트워크로 나누어 사용하는 것은?

가. subnetting	나. IP address

다. SLIP	라. MAC

97. 다음 중 다른 프로토콜을 사용하는 망과 LAN을 연결할 때 사용되는 것은?

가. Adapter	나. Repeater

다. Gateway	라. Bridge

98. 다음 중 뉴미디어의 특징과 거리가 먼 것은?

가. 정보교환의 고속화와 대용량화

나. 다채널성

다. 단방향성

라. 정보형태의 다양화

99. OSI-7 계층 중에서 암호화, 데이터 압축, 코드변환 등의 기능을 수행하는 계층은?

가. 트랜스포트계층(Transport Layer)

나. 응용계층(Application Layer)

다. 세션계층(Session Layer)

라. 프리젠테이션계층(Presentation Layer)

100. 통화 중에 이동전화가 한 셀에서 다른 셀로 이동 때, 자동으로 다른 셀의 통화 채널로 전환해 줌으로써 통화가 지속되게 하는 기능은?

가. 핸드오프	나. 핸드쉐이크

다. 셀의 분할	라. 페이딩