1과목 데이터베이스

건시스템 http://www.gunsys.com	정보처리산업기사 필기 기출문제 (2005.9.4)

1. 학생 데이블에서 학번이 300인 학생의 학년을 3으로 수정하기 위한 SQL 질의어는? 학생(학번, 이름, 학년, 학과)

가. UPDATE 학년=3 FROM 학생 WHERE 학번=300;

나. UPDATE 학생 SET 학년=3 WHERE 학번=300;

다. UPDATE FROM 학생 SET 학년=3 WHERE 학번=300;

라. UPDATE 학년=3 SET 학생 WHEN 학번=300;

2. SQL 검색문의 기본적인 구조로 옳게 짝지어진 것은?

SELECT (1) FROM (2) WHERE (3)

가. (1)릴레이션 (2)속성 (3)조건

나. (1)조건 (2)릴레이션 (3)튜플

다. (1)튜플 (2)릴레이션 (3)조건

라. (1)속성 (2)릴레이션 (3)조건

3. 스택에 데이터를 A,B,C,D 순으로 저장했을 경우, 이들데이터가 출력되는 결과로 가능한 것은?

가. D-B-C-A	나. C-B-D-A

다. C-D-A-B	라. D-A-C-B

4. 데이터 모델의 3요소에 해당하지 않는 것은?

가. 제약조건	나. 속성

다. 구조	라. 연산

5. What do you call in a relational-database a tuple?

가. field	나. record

다. relation	라. file

6. 널 값(null value)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 정보의 부재를 나타낼 때 사용하는 특수한 데이터 값이다.

나. 아직 알려지지 않은 모르는 값이다.

다. 해당되지 않는 값이다.

라. 영(zero)과 같은 값이다.

7. 관계 데이터 모델의 설명으로 잘못된 것은?

가. 릴레이션(Relation) : 열과 행을 가진 테이블을 말한다.

나. 애트리뷰트(Attribute) : 테이블의 의미가 있는 각각의 항목으로 속성을 말한다.

다. 도메인(Domain) : 릴레이션의 튜플(Tuple) 수를 말한다.

라. 차수(Degree) : 릴레이션의 애트리뷰트(Attribute) 수를 말한다.

8. 컴퓨터 내의 연산시 숫자 자료를 보수(complement)로 표현하는 이유는?

가. 음수를 표현하기 쉽다.

나. 실수를 표현하기 쉽다.

다. 덧셈과 뺄셈을 덧셈 회로롤 처리할 수 있다.

라. 수를 표현하는데 저장장치를 절약할 수 있다.

9. 데이터베이스에서 자료의 중앙 통제시 가장 큰 장점은?

가. 데이터베이스 관리자가 필요 없게 된다.

나. 저장된 자료의 일관성 유지가 용이하다.

다. 데이터의 중복이 전혀 없게 되어 경제적이다.

라. 보안에 대한 위협이 없어진다.

10. fill in the blank of the sentence.if an application programmer wants to create a new type of record or wants to modify an old record by including new data items or by expanding the size of a data item, he must to the () for permission.

가. Application program

나. Database management system

다. Database administrator

라. Data definition language

11. 데이터베이스관리자(DBA)의 역할에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

가. 데이터의 저장구조와 접근방법을 결정하는 역할을 한다.

나. 시스템의 보안성과 무결성을 검사하는 기능을 결정하는 역할을 한다.

다. 응용 프로그램과 데이터베이스 사이에서 중재자로서의 역할을 담당한다.

라. 데이터베이스에 대한 백업과 회복을 위한 적절한 방법을 선택하는 역할을 한다.

12. 이진 검색(binary search) 기법을 적용하기 위한 선행 조건은?

가. 자료가 반드시 정렬되어야 한다.

나. 자료의 개수가 짝수이어야 한다.

다. 자료의 구성은 비순차적이어야 한다.

라. 자료의 구성은 홀수, 짝수 순으로 이루어져야 한다.

13. 관계 데이터 모델에서 릴레이션의 특성에 해당되지 않는 것은?

가. 모든 속성값은 원자 값이다.

나. 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.

다. 하나의 릴레이션에서 튜플의 순서는 있다.

라. 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 가진다.

14. 정렬해야 할 파일이 (5,1,4,3,8,2)인 6개의 키 값을 첫 번째 단계에 3회 수행한 결과가 다음과 같을 때 어떤 정렬기법을 사용하는가?

초기 : 5, 1, 4, 3, 8, 2	1 회 : 1, 5, 4, 3, 8, 2

2 회 : 1, 4, 5, 3, 8, 2	3 회 : 1, 4, 3, 5, 8, 2

가. 삽입 (Insertion Sort)	나. 버블 정렬(Bubble Sort)

다. 합병 정렬(Merge Sort)	라. 히프 정렬(Heap Sort)

15. 데이터베이스 설계 단계를 차례로 나열한 것은?

가. 요구단계→개념적 설계 단계→물리적 설계 단계→논리적 설계 단계

나. 요구 분석 단계→개념적 설계 단계→논리적 설계 단계→물리적 설계 단계

다. 요구 분석 단계→논리적 설계 단계→개념적 설계 단계→물리적 설계 단계

라. 요구 분석 단계→논리적 설계 단계→물리적 설계 단계→개념적 설계 단계

16. 가장 널리 사용되는 데이터 모델로 개념 세계에서 표현된 각 개체와 개체간의 관계들을 서로 독립된 2차원 테이블(Table) 즉 릴레이션(Relation)으로 표현하는 데이터 모델은?

가. 개체형 데이터 모델	나. 관계형 데이터 모델

다. 계층형 데이터 모델	라. 네트워크형 데이터 모델

17. 데이터베이스의 3단계 스키마구조에서 데이터베이스를 활용하는 조직 전체의 논리적 구조를 표현한 스키마는?

가. 외부 스키마	나. 내부 스키마

다. 개념 스키마	라. ER 스키마

18. 선형 구조가 아닌 것은?

가. 리스트	나. 그래프

다. 스택	라. 배열

19. 오너-멤버(owner-member) 관계와 관련되는 논리적 데이터 모델은?

가. 관계형 데이터 모델	나. 네트워크 데이터 모델

다. 계층형 데이터 모델	라. 분산 데이터 모델

20. 다음과 같은 이진트리를 후위 순서로 순회할 때 네 번째로 방문하는 노드는?

가. A	나. B

다. C	라. D

2과목 전자계산기구조

21. 다음이 설명하고 있는 것은?

- 분기명령어가 실행되는 경우에는 그 목적지 주소 로 갱신 된다.

- 다음에 인출할 명령어의 주소를 가지고 있는 레지스터 이다.

가. 누산기	나. 인덱스 레지스터

다. MAR	라. 프로그램 카운터

22. 10진수 12와 같지 않은 것은?

가. 2진수 1100	나. 5진수 22

다. 8진수 14	라. 16진수 8

23. Parity bit는 몇 개의 착오까지 검출이 가능한가?

가. 3 bit	나. 1 bit

다. 2 bit	라. 4 bit

24. 10진수 634를 BCD code로 표현 하였을 때 옳은 것은?

가. 0110 0011 0100	나. 0110 0011 0011

다. 0011 0011 0100	라. 0011 0011 0011

25. 십진수 6을 4bit excess-3 Gray 코드로 표현한 것은?

가. 0110	나. 1101

다. 1100	라. 1001

26. interrupt를 발생하는 모든 장치들을 직렬로 연결하여 우선순위를 결정하는 방식은?

가. step by step 방식	나. serial encoder 방식

다. interrupt register 방식	라. daisy-chain 방식

27. 레지스터의 내용을 메모리로 전달하는 기능은?

가. Store	나. Fetch

다. Transfer	라. Load

28. 컴퓨터의 fetch 사이클 시퀀스를 옳게 나타낸 것은?

① 명령을 읽고 PC를 하나 증가

② 실행 사이클로 간다.

③ 명령의 번지를 전송

④ OP 코드를 전송

⑤ 간접 사이클로 간다.

가. ③→①→④→②→⑤	나. ③→①→④→⑤→②

다. ③→④→①→②→⑤	라. ①→③→④→②→⑤

29. CAM(Content Addressable Memory)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

가. 구성 요소 마스크 레지스터, 검색 자료 레지스터 등이 있다.

나. 내용에 의하여 액세스 되는 메모리 장치이다.

다. 데이터를 직렬 탐색하기에 알맞도록 되어 있다.

라. 주소를 사용하지 않고 기억된 정보의 일부분을 이용하여 자료를 신속히 찾을 수 있다.

30. 다음(  )안에 들어갈 올바른 것은?

캐시 메모리는 주기억 장치의 액세스 타임과 프로세서 논리 회로와의 (   ) 차이를 줄이기 위하여 쓰인다.

가. 지연 시간	나. 설정 시간

다. 구조	라. 속도

31. 데이터 전송 방식에 따른 I/O 설계 방식이 아닌 것은?

가. DMA 방식의 I/O	나. 인터럽트 방식의 I/O

다. 프로그램 방식의 I/O	라. 명령 사이클 방식의 I/O

32. 10진법의 데이터를 표현하기 위한 Packed나 Unpacked format의 일반적인 용도가 가장 올바르게 연결된 것은?

가. Unpacked format - 10진수 입출력 형식, Packed format - 10진수 입출력 형식

나. Unpacked format - 10진수 연산 형식, Packed format - 10진수 연산 형식

다. Unpacked format - 10진수 입·출력 형식, Packed format - 10진수 연산형식

라. Unpacked format - 10진수 연산 형식, Packed format - 10진수 입·출력 형식

33. 컴퓨터에서 수치 자료에 대한 부동소수점(floating point)표현 방식의 일반적인 형식으로 사용되는 것은?

가.

부호	지수부	가수부

나.

부호	가수부	지수부

다.

지수부	부호	가수부

라.

가수부	지수부	부호

34. 다음 중 바이너리(binary) 연산자는?

가. ROTATE	나. COPLEMENT

다. OR	라. SHIFT

35. 한 명령의 execute cycle 중에 인터럽트 요청이 있어 인터럽트를 처리한 후 cpu가 다음에 수행하는 cycle은?

가. fetch cycle	나. indirect cycle

다. execute cycle	라. direct cycle

36. 다음이 설명하고 있는 것은?

- 하나의 클럭펄스 동안에 실행되는 기본적인 동작을 의미한다.

- 명령을 수행하기 위하여 CPU 내의 레지스터 플래그의 상태 변환을 일으키는 동작을 의미한다.

가. Program Operation	나. Fetch

다. Count Operation	라. Micro Operation

37. 다음 회로와 진리표를 갖는 가산기의 명칭은?

입 력		출 력
X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

가. Full Adder	나. Half Adder

다. Full Multiplexer	라. Half Multiplexer

38. 스택(Stack)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 역 폴리쉬형의 산술식을 처리하는데 효과적이다.

나. 재귀적 프로그래밍에서 복귀 주소를 저장하는데 효과적이다.

다. LIFO라고 부르기도 한다.

라. 스택은 스택 포인터를 사용하므로써 1-주소 방식의 명령어 처리에 적합하다.

39. 다음 중 Addressing 방식이 아닌 것은?

가. temporary addressing	나. direct addressing

다. immediate addressing	라. indexed addressing

40. 주기억 장치의 성능을 좌우하는 요소가 아닌 것은?

가. 기억용량	나. 기억사이클 타임

다. 기억액세스 폭	라. 기억보호 기능

3과목 시스템분석설계

41. 일정 시간 동안 수집된 변동 자료를 컴퓨터의 입력 자료로 만들었다가 필요한 시점에서 이 자료들을 입력하여 실행한 후 그 결과를 출력시켜 주는 방식의 시스템은?

가. 일괄 처리 시스템	나. 실시간 시스템

다. 시분할 시스템	라. 온라인 시스템

42. 코드화 대상 항목에 미리 공통의 특성에 따라서 임의의 크기를 블록으로 구분하여 각 블록 안에서 일련번호를 배정하는 코드는?

가. 일련번호 코드(Sequence code)

나. 구분코드(Block code)

다. 합성코드(Combined code)

라. 10진코드(Decimal code)

43. 색인순차 편성화일(indexed sequential file)의 각 구역 중 일정한 크기의 블록으로 블록화하여 처리할 킷값을 갖는 레코드가 어느 실린더 인덱스 상에 기록되어 있는가를 나타내는 정보가 수록된 구역은?

가. 마스터 인덱스 구역	나. 실린더 인덱스 구역

다. 트랙 인덱스 구역	라. 기본 데이터 구역

44. 입력 정보의 설계 순서로 옳은 것은?

가. 입력 정보의 발생 - 입력 정보의 수집 - 입력 정보의 매체화 - 입력 정보의 투입

나. 입력 정보의 발생 - 입력 정보의 수집 - 입력 정보의 투입 - 입력 정보의 매체화

다. 입력 정보의 투입 - 입력 정보의 발생 - 입력 정보의 수집 - 입력 정보의 매체화

라. 입력 정보의 발생 - 입력 정보의 투입 - 입력 정보의 매체화 - 입력 정보의 수집

45. 프로세스 설계시 유의할 사항으로 거리가 먼 것은?

가. 오류에 대비한 체크 시스템을 고려한다.

나. 신뢰성과 정확성을 고려한다.

다. 시스템의 상태, 구성요소 및 기능 등을 종합적으로 표시한다.

라. 각 부문별 담당자의 책임범위를 고려한다.

46. 코드 설계시 코드의 기능으로 적절하지 않은 것은?

가. 확장성	나. 편리성

다. 연관성	라. 중복성

47. 메모리 내부의 검사 및 주민등록증 검사를 하는데 사용된 방법으로서 체크 디지트를 부여한 코드와 컴퓨터로 계산된 체크 디지트 값과 일치하는가를 체크하는 검사 방법을 무엇이라고 하는가?

가. Balance check	나. Check digit check

다. Batch total check	라. Limit check

48. 마스터 파일(master file)안의 정보 변동에 의해 추가, 삭제, 교환을 하고 새로운 내용의 마스터 파일을 작성하는 것을 무엇이라 하는가?

가. 병합(merge)	나. 매칭(matching)

다. 변환(conversion)	라. 갱신(update)

49. 코드 “34278”를 “34578”과 같이 기록하는 것으로 디지트를 잘못 읽어 한 글자를 잘못 기록하는 오류는?

가. 필사오류(transcription error)	나. 전위오류(transposition error)

다. 생략오류(missing error)	라. 임의오류(random error)

50. 시스템 설계시 필요한 과정의 나열이 순서에 옳은 것은?

① 신 시스템 실행 후 평가	② 신 시스템 설계

③ 신 시스템 실행	④ 목적 설정

⑤ 현장조사분석

가. ②→⑤→④→③→①	나. ⑤→④→②→③→①

다. ④→⑤→②→③→①	라. ②→⑤→④→①→③

51. 코드 설계의 순서가 바르게 된 것은?

가. 코드항목 결정 → 범위와 사용기간 설정 → 코드화 항목 특성 분석 → 코드설계 및 검사 → 코드표 작성

나. 코드화 항목 특성 분석 → 코드항목 결정 → 범위와 사용기간 설정 → 코드설계 및 검사 → 코드표 작성

다. 코드화 항목 특성 분석 → 코드항목 결정 → 범위와 사용기간 설정 → 코드표 작성 → 코드설계 및 검사

라. 코드항목 결정 → 범위와 사용기간 설정 → 코드설계 및 검사 → 코드표 작성 → 코드화 항목 특성 분석

52. 다음의 소프트웨어 개발주기 모형에 대한 설명에 해당하는 것은?

하향식 생명주기 모형으로 각 단계가 끝나는 시점에서 확인, 검증, 검사를 거쳐 다음 단계로 넘어가거나 이전 단계로 환원하면서 구현 및 운영 단계에 이르는 생명주기 모형이다.

가. 단계적 모형	나. 폭포수 모형

다. 구조적 모형	라. 객체지향적 모형

53. HIPO에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IBM에서 개발하였다.

나. 도식목차, 총괄도표, 상세도표로 전개된다.

다. 설계와 문서화를 고루 만족시킨다.

라. 상향식 개발을 지향한다.

54. 주로 편의점, 백화점 등 유통업체의 계산대에서 사용하는 장치로서 고객이 물품을 구입하게 되면 단말기에서 직접 입력하여 중앙 컴퓨터에 전달되어 현장 상황이 즉각적으로 반영되는 장치는?

가. 디지타이저

나. MICR(Magnetic Ink Character Reader)

다. POS(Point Of Sale)

라. 데이터 수집 장치

55. 다음 그림과 같이 길이가 같은 논리레코드들이 같은 수로 모여 블록을 형성한 형식으로 모든 물리레코드의 길이도 동일하며, 경제성이 높고 속도가 빠르며 프로그램 작성이 용이한 레코드(Record)의 형식은?

가. 블록화 가변길이 레코드(blocking variable length record)

나. 비블록화 가변길이 레코드(unblocking variable length record)

다. 블록화 고정길이 레코드(blocking fixed length record)

라. 비블록화 고정길이 레코드(unblocking fixed length record)

56. 객체지향 분석에서 객체 모형을 정의하는 절차(순서)가 옳은 것은?

① 실세계로부터 객체 선정	② 각 객체의 속성 정의

③ 객체 사이의 통신 정의	④ 객체의 연산 정의

⑤ 객체 사이의 의존관계 파악

가. ①-②-③-④-⑤	나. ①-③-②-⑤-④

다. ①-⑤-②-④-③	라. ①-②-④-⑤-③

57. 기업의 측면에서 문서화를 통해 기대할 수 있는 효과와 가장 거리가 먼 것은?

가. 의사소통을 원활히 할 수 있다.

나. 생산성을 향상 시킬 수 있다.

다. 정보를 축적할 수 있다.

라. 시스템의 전체 개발 시간을 단축할 수 있다.

58. 데이터와 이 데이터를 조작하는 연산들이 하나의 모듈 내에서 결합되도록 하는 것은?

가. 추상화	나. 속성

다. 메소드	라. 캡슐화

59. 순차파일(sequential file)의 특징으로 거리가 먼 것은?

가. 처리하는데 불편이 많아 이용도가 낮다.

나. 데이터의 수록이 다른 파일에 비하여 어렵다.

다. 데이터 검색시 시간이 많이 걸린다.

라. 파일의 내용을 추가, 변경, 삭제하기가 매우 편리하다.

60. 모듈(module)의 독립성을 높이려면 결합도(coupling)와 응집도(cohesion)는 어떤 관계가 최적형인가?

가. 결합도는 최소, 응집도도 최소로 한다.

나. 결합도는 최소로, 응집도는 최대로 한다.

다. 결합도는 최대로, 응집도는 최소로 한다.

라. 결합도는 최대, 응집도도 최대로 한다.

4과목 운영체제

61. 분산 운영체제와 네트워크 운영체제의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 분산 운영체제는 전체 시스템에 대하여 일관성 있는 설계가 가능하다.

나. 네트워크 운영체제는 기존의 운영체제 위에 통신 기능을 추가한 것이다.

다. 분산된 시스템 내에 하나의 운영체제가 존재할 때 이것을 네트워크 운영체제라 한다.

라. 분산 운영체제에서는 네트워크로 연결된 각 노드들의 독자적인 운영체제가 배제된다.

62. 다음과 같은 트랙이 요청되어 큐에 도착하였다. 모든 트랙을 서비스하기 위하여 LOCK 스케줄링 기법이 사용되었을 때 모두 몇 트랙의 헤드 이동이 생기는가?(단, 현재 헤드의 위치는 50 트랙이고 헤드는 트랙 0 방향으로 움직이고 있다.)

10  40  55  35

가. 50	나. 85

다. 105	라. 110

63. 병렬처리의 주종(master/slave) 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주프로세스는 연산만 수행하고 종프로세스는 입출력과 연산을 수행한다.

나. 주프로세스만이 운영체제를 수행한다.

다. 하나의 주프로세스와 나머지 종프로세스로 구성된다.

라. 주프로세스의 고장시 전 시스템이 멈춘다.

64. 은행원 알고리즘(banker's algorithm)은 어느 경우에 사용하는가?

가. 교착상태의 예방(deadlock reservation)

나. 교착상태의 회피(deadlock avoidance)

다. 교착상태의 발견(deadlock detection)

라. 교착상태의 회복(recovery for deadlock)

65. 현재 헤드의 위치가 50에 있고, 요청 대기 열에는 아래와 같은 순서로 들어 있다고 가정할 때 FCFS(First Come First Served) 스케줄링 알고리즘에 의한 헤드의 총 이동 거리는 얼마인가?

100, 180, 40, 120, 0, 130, 70, 80, 150, 200

가. 790	나. 380

다. 370	라. 250

66. 세그먼트 기법의 설명으로 거리가 먼 것은?

가. 세그먼트의 길이는 서로 다른 것이 일반적이다.

나. 내부 단편화가 발생하지 않는다.

다. 압축(compaction) 기법이 사용될 수 있다.

라. 외부 단편화가 발생하지 않는다.

67. SJF(Shortest Job First) 스케줄링의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 작업이 끝나기까지의 실행시간 추정치가 가장 작은 작업을 먼저 실행시킨다.

나. 평균 대기 시간을 최소화한다.

다. 선점 스케줄링 기법에 해당된다.

라. FIFO 보다 평균 대기 시간이 작지만 긴 작업의 경우 FIFO 기법보다 더 크고 예측이 더욱 어렵다.

68. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

가. 시스템 성능 향상	나. 처리량 향상

다. 응답시간 증가	라. 신뢰성 향상

69. 기억장치의 할당 전략에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 최초(first) 적합 전략은 빈 공간을 찾기 위해 기억장치 전체를 조사해야 하는 단점이 있다.

나. 최악(worst) 적합 전략은 입력된 작업을 가장 큰 공백에 배치한 후에도 종종 남은 공백이 여전히 큰 경우가 있기 때문에 상당히 큰 다른 프로그램을 수용할 수 있다는 장점이 있다.

다. 최적(best) 적합 전략은 최초적합, 최적적합, 최악적합 전략 중 배치 결정을 가장 빨리 내릴 수 있는 장점이 있다.

라. 최악(worst) 적합 전략의 경우 공간 리스트가 가장 큰 순서부터 크기순으로 되어 있어도 전체 리스트를 검색해야 한다.

70. 디스크 스케줄링 기법 중 가장 안쪽과 가장 바깥쪽의 실린더에 대한 차별대우를 없앤 기법은?

가. FCFS	나. SSTF

다. n-단계 SCAN	라. C-SCAN

71. 로더의 기능에 해당되지 않는 것은?

가. allocation	나. linking

다. relocation	라. compile

72. 색인 순차 접근(Indexed Sequential Access) 방식의 구성 중 인덱스 영역(Index Area)애 해당하지 않는 것은?

가. 마스터 인덱스(Master index)

나. 섹터 인덱스(Sector index)

다. 실린더 인덱스(Cylinder index)

라. 트랙 인덱스(Track index)

73. UNIX에서 디스크 자체에 관련된 정보를 가지고 있는 블록은?

가. 부트 블록	나. 슈퍼 블록

다. inode 블록	라. 사용자 블록

74. 다음과 같은 작업에서 이를 SJF 정책으로 프로세스를 스케줄링하면 평균 반환시간(turnaround time)은 얼마나 되는가?

작업	버스트 시간(burst time) (밀리초)
1	7
2	8
3	3
4	6

가. 16 밀리초	나. 6 밀리초

다. 13 밀리초	라. 17 밀리초

75. 잠재적 위협에 대처하고 그 위협을 제거하기 위한 보안의 목적과 거리가 먼 것은?

가. 비밀성	나. 유통성

다. 가용성	라. 무결성

76. 한 UNIX 파일의 보호 모드 값이 640(Octal)일 경우 소유자, 그룹, 다른 사용자들이 각각 실행할 수 있는 허가 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 소유자는 파일을 읽고 쓸 수 있다.

나. 그룹내의 멤버들을 읽을 수만 있다.

다. 어떤 사용자라도 실행할 수 있다.

라. 그룹 외의 사용자는 읽지도 쓰지도 실행도 할 수 없다.

77. 한 작업이 CPU를 할당받으면 그 작업이 종료 될 때까지 다른 작업에서 CPU를 할당하지 못하는 스케줄링 기법에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

가. SRT, SJF	나. SRT, HRN

다. Round Robin, FIFO	라. FIFO, SJF

78. 프로세스는 준비-실행-대기를 반복하면서 실행된다. 다음 중 실행상태에서 대기상태를 거치지 않고 바로 준비상태로 가는 경우에 해당하는 것은?

가. 실행이 종료된 경우	나. 입출력이 발생한 경우

다. 시간 할당량이 초과된 경우	라. 입출력이 종료된 경우

79. Process Control Block(PCB)의 내용이 아닌 것은?

가. 프로세스의 현재 상태	나. 프로세스 식별자

다. 프로세스의 우선순위	라. 페이지부재(page fault) 발생 회수

80. HRN(Highest Response-Ratio Next) 스케줄링 기법에서 가변적 우선순위는 다음 식으로 계산된다. ㉠, ㉡에 알맞은 내용은?

우선순위 = (대기한 시간 + ㉠ ) / ㉡

가. ㉠ 서비스를 받을 시간 ㉡ 서비스를 받을 시간

나. ㉠ 서비스를 받을 시간 ㉡ 실행된 시간

다. ㉠ 실행된 시간 ㉡ 서비스를 받을 시간

라. ㉠ 응답시간 ㉡ 서비스를 받을 시간

5과목 정보통신개론

81. ITU-T에서 제안한 데이터통신에 관련된 표준안은?

가. D시리즈와 E시리즈	나. P시리즈와 Q시리즈

다. V시리즈와 X시리즈	라. R시리즈와 U시리즈

82. 통신 프로토콜의 기능과 그 기법을 서로 잘못 연결한 것은?

가. 에러 제어 -ARQ

나. 순서화 - 폴링/셀렉션

다. 흐름 제어 - Sliding Window

라. 동기 방식 - 비동기식/동기식 전송

83. 광의적인 정보통신의 의미를 가장 잘 표현한 것은?

가. 컴퓨터와 통신회선의 결합으로 전송기능에 통신처리 기능이 추가된 데이터 통신을 말한다.

나. 컴퓨터와 통신기술의 결합에 의하여 통신처리기능은 물론이고, 정보처리기능에 정보의 변환, 저장과정이 추가된 형태의 통신이다.

다. 정보통신망을 이용하여 체계적인 정보의 전송을 위한 통신을 말한다.

라. 멀티미디어에 의한 복합적인 통신을 말한다.

84. 다음 중 동기식 전송방식의 특징이 아닌 것은?

가. 데이터 묶음의 앞쪽에 동기문자가 온다.

나. 타이밍 신호는 모뎀, 터미널 등에 의해 공급된다.

다. 전송속도가 보통2000[bps]를 넘지 않는 저속의 경우에 사용된다.

라. 동기문자는 송신측과 수신측이 동기를 이루도록는 목적으로 사용된다.

85. 종합정보통신망이 제공하는 베어러 서비스에 해당되는 것은?

가. G4 FAX	나. TV 화상회의

다. 비디오텍스	라. 회선교환

86. LAN(Local Area Network)에서 CSMA/CD방식의 특징 중 옳지 않은 것은?

가. IEEE 802.3의 표준규약이다.

나. 버스형 근거리통신망에 일반적으로 이용된다.

다. 트래픽 양이 증가 경우에도 안정된 동작을 한다.

라. 일반적으로 지연시간을 예측할 수 없다.

87. 다음 중 디지털 전송의 특징이 아닌 것은?

가. 신호대 잡음비가 나쁜 전송로에서도 원래의 신호 전송이 가능하며, 아날로그 전송보다 훨씬 적은 대역폭을 요구한다.

나. 디지털 전송의 각 재생기는 잡음이 없는 새로운 펄스를 재생할 수 있어, 원래의 신호와 동일한 신호의 전달이 가능하다.

다. 적당하게 재생기만 설치되면 장거리 전송이 용이하다.

라. LSI, VLSI로 이어지는 기술의 진보로 더욱 발전된다.

88. 비패킷형 단말기들을 패킷교환망에 접속이 가능하도록 데이터를 패킷으로 조립하고, 수신측에서는 분해해주는 것은?

가. PAD	나. PMS

다. PS	라. NCC

89. 다음 중 LAN의 기본적인 회선망의 형태가 아닌 것은?

가. 스타형	나. 버스형

다. 베이스밴드형	라. 링형

90. 다음 중 미국의 군사용방공시스템으로 사용된 최초의 데이터 통신시스템은?

가. ARPA	나. CTSS

다. SABRE	라. SAGE

91. 다음 중 회선교환(Circuit Switching)방식의 특징에 해당하는 것은?

가. 고정된 대역폭 전송방식이다.

나. 전용선로가 없다.

다. 패킷을 이용한 전송방식이다.

라. 호출된 자국이 교신 중일 때 busy 신호가 없다.

92. 다음 중 동종의 네트워크(LAN)를 상호 연결하는데 사용되는 것은?

가. 모뎀	나. 서버

다. PAD	라. 브리지

93. 아날로그 컬러 TV 방송방식에 대한 국제표준규격이 아닌 것은?

가. SECAM	나. NTSC

다. PAL	라. HDTV

94. 다음 중 시분할 다중화에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 대역폭의 이용도가 높아 고속 전송에 용이하다.

나. 전송속도가 낮은 부 채널의 신호를 서로 다른 주파수 대역으로 변조한다.

다. 비동기식 데이터만을 다중화 하는데 사용한다.

라. 부 채널간의 상호 간섭을 방지하기 위해 완충지역으로 보호 대역이 필요하다.

95. 다음 중 프로토콜의 구성 요소가 아닌 것은?

가. 구문(syntax)	나. 의미(semantics)

다. 순서(timing)	라. 접속(connection)

96. 다음 중 전송속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 보(baud)는 초당 발생한 신호의 변화 횟수를 말한다.

나. bps는 초당 전송된 비트수를 말한다.

다. 2비트가 한 신호단위인 경우 1200 bps는 2400 baud가 된다.

라. 변조속도의 단위로 보(baud)를 사용한다.

97. 채널효율을 최대로 하기 위해 블록의 길이를 동적으로 변경할 수 있는 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식은?

가. 적응적(Adaptive) ARQ	나. Stop-And-Wait ARQ

다. 선택적(selective)ARQ	라. Go-back-N 방식 ARQ

98. 다음 중 뉴미디어의 특징과 거리가 먼 것은?

가. 고속성	나. 상호작용성

다. 쌍방향성	라. 획일성

99. 인터넷에서 사용되고 있는 통신 프로토콜은?

가. IEEE 802	나. TCP/IP

다. SNA	라. 10 Base T

100. ISDN 채널의 종류와 전송속도의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은?

가. B채널 : 64kbps	나. D 채널 : 48kbps

다. H0채널 : 1536kbps	라. H11채널 : 384kbps

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	나	나	나	라	다	다	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	다	나	나	나	다	나	나	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	나	가	나	라	가	나	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	가	다	가	라	나	라	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	가	가	라	라	나	라	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	라	다	다	다	라	라	라	나
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
다	나	가	나	가	라	다	다	나	라
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
라	나	나	다	나	다	라	다	라	가
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
다	나	나	다	라	다	가	가	다	라
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
가	라	라	가	라	다	가	라	나	가

[오답 및 오타 문의] ⇒ 건시스템(gunsys.com)