건시스템(gunsys.com)	정보처리기사 필기 기출문제 (2018.8.19. 3회)

2018년 3회 정보처리기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 데이터베이스	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	4	1	1	1	2	2	2	2	1
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	3	1	1	1	4	3	1	2	4
【2과목 : 20문제】 전자계산기구조	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	1	4	2	1	4	2	1	3	3
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	1	3	1	4	2	2	2	3, 4	3
【3과목 : 20문제】 운영체제	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	3	1	4	1	4	2	3	4	1	3
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	4	2	2	4	2	2	4	1	4	3
【4과목 : 20문제】 소프트웨어공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	1	2	1	3	1	2	3	1	2	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	2	3	1	4	3	4	2	4	4
【5과목 : 20문제】 데이터통신	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	4	4	2	1	2	1	3	3	1
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	2	3	3	4	4	3	4	4	1
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
39번은 자격검정 시행기관에서 가답안으로 답항 4를 발표하였지만, 의견 수렴 후 확정답안은 3, 4로 결정한 문제입니다. (복수 정답의 경우 하나만 선택하여도 정답으로 인정됩니다.) [자격검정 시행기관 발표 가답안 변경 사유] LFU는 최근 사용빈도가 가장 적은 블록을 제거하는 방식으로 사용빈도를 기록하기 위한 카운터를 가집니다. LRU는 사용되지 않은 채로 가장 오래 있었던 블록을 교체하는 방식으로 시간을 계수하기 위한 카운터를 이용하는 방식으로 구현됨으로 문항에 제시된 바와 같이 카운터를 두고 접근 또는 제거 시 마다 카운터의 값을 증/감하는 방식은 LRU, LFU에 모두 해당함으로 해당문항은 기존 가답안 4에서 최종정답 3, 4로 복수정답 처리합니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 데이터베이스 (20문제)

1. Linear Search의 평균 검색 회수는?

① n-1	② (n＋1)/2

③ n	④ n/2

2. 관계 데이터베이스 제약조건 중 한 릴레이션의 기보키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(NULL) 값이나 중복 값을 가질 수 없다는 조건은?

① 키 제약 조건	② 참 조 무결성 제약 조건

③ 참여 제약 조건	④ 개체 무결성 제약 조건

3. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

① Synonym	② Collision

③ Bucket	④ Overflow

4. 뷰에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰는 삽입, 삭제, 갱신 연산에 제약사항이 없다.

② 뷰는 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.

③ 뷰는 독자적인 인덱스를 가질 수 없다.

④ 뷰는 데이터의 논리적 독립성을 제공한다.

5. 다음 정규화에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 데이터베이스의 개념적 설계 단계에서 수행한다.

② 데이터 구조의 안정성을 최대화한다.

③ 중복을 배제하여 삽입, 삭제, 갱신 이상의 발생을 방지한다.

④ 데이터 삽입 시 릴레이션을 재구성할 필요성을 줄인다.

6. n개의 노드로 구성된 무방향 그래프의 최대 간 선수는?

① n-1	② n(n-1)/2

③ n/2	④ n(n＋1)

7. 다음 postfix로 표현된 연산식의 연산 결과로 옳은 것은?

3 4 * 5 6 * ＋

① 35	② 42

③ 81	④ 360

8. 동시성 제어를 위한 직렬화 기법으로 트랜잭션 간의 순서를 미리 정하는 방법은?

① 로킹 기법	② 타임스탬프 기법

③ 검증 기법	④ 배타 로크 기법

9. SQL 문장 중 DDL문이 아닌 것은?

① CREATE	② DELETE

③ ALTER	④ DROP

10. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 단어는?

A (   ) is an ordered list in which all insertions and deletions are made at one end, called the top.

① Stack	② Queue

③ List	④ Tree

11. 해싱 테이블의 오버플로우 처리 기법이 아닌 것은?

① 개방 주소법	② 폐쇄 주소법

③ 로그 주소법	④ 재해싱

12. 데이터베이스 설계 단계 중 저장 레코드 양식 설계, 레코드 집중의 분석 및 설계, 접근 경로 설계와 관계되는 것은?

① 논리적 설계	② 요구 조건 분석

③ 물리적 설계	④ 개념적 설계

13. 다음 정의에서 말하는 기본 정규형은?

어떤 릴레이션 R에 속한 모든 도메인이 원자값(Atomic Value)만으로 되어 있다.

① 제1정규형(1NF)	② 제2정규형(2NF)

③ 제3정규형(3NF)	④ 보이스/코드 정규형(BCNF)

14. 아래와 같은 결과를 만들어내는 SQL문은?

[공급자 Table]
공급자번호	공급자명	위치
16 27 39 62 70	대신공업사 삼진사 삼양사 진아공업사 신촌상사	수원 서울 인천 대전 서울
[결과]
공급자번호	공급자명	위치
16 70	대신공업사 신촌상사	수원 서울

① SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE ‘%신%’

② SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE ‘대%’

③ SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE ‘%사’

④ SELECT * FROM 공급자 WHERE 공급자명 LIKE ‘_사’

15. 다음 그림에서 트리의 차수는?

① 3	② 4

③ 6	④ 8

16. 병행 제어의 로킹(Locking) 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.

② 로킹 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.

③ 한꺼번에 로킹할 수 있는 단위를 로킹 단위라고 한다.

④ 로킹 단위가 작아지면 병행성 수준이 낮아진다.

17. 데이터베이스에서 널(NULL) 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 아직 모르는 값을 의미한다.

② 아직 알려지지 않은 값을 의미한다.

③ 공백이나 0(ZERO)과 같은 의미이다.

④ 정보 부재를 나타내기 위해 사용한다.

18. 다음 SQL 문에서 ( )안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

UPDATE 인사급여 (  ) 호봉＝15 WHERE 성명＝’홍길동‘

① SET	② FROM

③ INOT	④ IN

19. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬할 경우 PASS 3의 결과는?

9, 6, 7, 3, 5

① 6, 3, 5, 8, 9	② 3, 5, 6, 7, 9

③ 6, 7, 3, 5, 9	④ 3, 5, 9, 6, 7

20. 3NF에서 BCNF가 되기 위한 조건은?

① 이행적 함수 종속 제거

② 부분적 함수 종속 제거

③ 다치 종속 제거

④ 결정자이면서 후보키가 아닌 것 제거

【2과목】 전자계산기구조 (20문제)

21. 하나 이상의 프로그램 또는 연속되어 있지 않은 저장 공간으로부터 데이터를 모은 다음, 데이터들을 메시지 버퍼에 넣고, 특정 수신기나 프로그래밍 인터페이스에 맞도록 그 데이터를 조직화하거나 미리 정해진 다른 형식으로 변환하는 과정을 일컫는 것은?

① Porting	② Converting

③ Marshalling	④ Streaming

22. 불 함수식 F＝(A＋B)ㆍ(A＋C)를 가장 간소화한 것은?

① F＝A＋BC	② F＝B＋AC

③ F＝A＋AC	④ F＝C＋AB

23. 하나의 입력 정보를 여러 개의 출력선 중에 하나를 선택하여 정보를 전달하는데 사용하는 것은?

① 디코더(Decoder)

② 인코더(Encoder)

③ 멀티플렉서(Multiplexer)

④ 디멀티플렉서(Demultiplexer)

24. 음 명령어 사이클에 대한 설명이 가장 옳지 않은 것은?

① 간접 사이클은 피연산 데이터가 있는 기억 장치의 유효 주소를 계산하는 과정이다.

② 인터럽트 사이클은 요청된 서비스 프로그램을 수행하여 완료할 때까지의 과정이다.

③ 실행 사이클은 연산자 코드의 내용에 따라 연산을 수행하는 과정이다.

④ 패치 사이클은 주기억 장치로부터 명령어를 꺼내어 디코딩하는 과정이다.

25. 아래 [보기]와 같이 명령어에 오퍼랜드 필드를 사용하지 않고 명령어만 사용하는 명령어 형식은?

[보기]	ADD : (덧셈) MUL : (곱셈)

① Zero-Address Instruction Mode

② One-Address Instruction Mode

③ Two-Address Instruction Mode

④ Three-Address Instruction Mode

26. 인터럽트의 처리 루틴의 순서로 올바른 것은?

ㄱ. 현재 상태 보존

ㄴ. 인터럽트 인식

ㄷ. 요청 인터럽트 서비스로 분기 및 서비스

ㄹ. 사용자 상태 복구 및 재개

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ

② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ

③ ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ

④ ㄴ → ㄱ → ㄷ → ㄹ

27. 10진수 3은 3-초과 코드(Excess-3 Code)에서 어떻게 표현되는가?

① 0011	② 0110

③ 0101	④ 0100

28. 인터럽트 우선순위를 결정하는 Polling 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 많은 인터럽트 발생 시 처리 시간 및 반응 시간이 매우 빠르다.

② S/W 적으로 CPU가 각 장치 하나하나를 차례로 조사하는 방식이다.

③ 조사 순위가 우선순위가 된다.

④ 모든 인터럽트를 위한 공통의 서비스 루틴을 갖고 있다.

29. 데이터를 고속으로 처리하기 위해 연산 장치를 병렬로 구성한 처리 구조로 벡터 계산이나 행렬 계산에 주로 사용되는 프로세서의 명칭으로 가장 옳은 것은?

① 코프로세서	② 다중 프로세서

③ 배열 프로세서	④ 대칭 프로세서

30. 레지스터 사이의 데이터 전송 방법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 직렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 하나의 클록 펄스 동안에 하나의 비트가 전송되고, 이러한 비트 단위 전송이 모여 워드를 전송하는 방식을 말한다.

② 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 하나의 클록 펄스 동안에 레지스터 내의 모든 비트 즉, 워가 동시에 전송되는 방식을 말한다.

③ 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 직렬 방식에 비해 속도가 빠르고 결선의 수가 적다는 장점을 가지고 있다.

④ 버스 전송 방식에 의한 레지스터 전송은 공통의 통신로를 이용하므로 병렬 전송 방식에 의한 레지스터 전송 방식보다 결선의 수가 적다.

31. 다음 중 연산 속도가 가장 빠른 주소 지정 방식(Addressing Mode)은?

① Direct Addressing Mode

② Indirect Addressing Mode

③ Calculate Addressing Mode

④ Immediate Addressing Mode

32. 채널을 이용한 입출력 제어 방식의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 다양한 입출력 장치와 단말 장치를 동시에 독립해서 동작시킬 수 없다.

② 입출력 동작을 중앙 처리 장치와는 독립적이면서 비동기적으로 실행한다.

③ 멀티프로그래밍이 가능하다.

④ 대용량 보조 기억 장치를 입출력 장치와 같은 레벨로 중앙 처리 장치와 독립해서 동작시킬 수 있다.

33. 프로그램이 가능한 논리 소자로, n개의 입력에 대하여 2n개 이하의 출력을 만들 수 있는 논리 회로는?

① RAM

② ROM

③ PLA

④ Pipeline Register

34. CPU에 두 개의 범용 레지스터와 하나의 상태 레지스터가 존재할 때 두 범용 레지스터의 값이 동일한지 조사하기 위한 방법으로 옳은 것은? (단, 그림에 보이는 상태 레지스터 내용을 참조하시오.)

Zero	Sign	Carry	Overflow

① 두 개의 레지스터의 내용을 뺀 후, Zero 여부를 조사한다.

② 두 개의 레지스터의 내용을 더한 후, Zero 여부를 조사한다.

③ 두 개의 레지스터의 내용을 뺀 후, Overflow 여부를 조사한다.

④ 두 개의 레지스터의 내용을 더한 후, Carry 여부를 조사한다.

35. 캐시 기억 장치에서 적중률이 낮아질 수 있는 매핑 방법은?

① 연관 매핑	② 세트-연관 매핑

③ 간접 매핑	④ 직접 매핑

36. 컴퓨터의 중앙 처리 장치(CPU)는 4가지 단계를 반복적으로 거치면서 동작한다. 4가지 단계에 속하지 않는 것은?

① Fetch Cycle

② Branch Cycle

③ Interrupt Cycle

④ Execute Cycle

37. 중앙 처리 장치의 기억 모듈에 중복적인 데이터 접근을 방지하기 위해서 연속된 데이터 또는 명령어들을 기억 장치 모듈에 순차적으로 번갈아 가면서 처리하는 방식으로 가장 옳은 것은?

① 복수 모듈	② 인터리빙

③ 멀티플렉서	④ 셀렉터

38. RISC(Reduced Instruction Set Computer)와 CISC(Complex Instruction Set Computer)에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① RISC는 실행 빈도가 적은 하드웨어를 제거하여 자원 이용률을 높이는 장점이 있다.

② RISC는 프로그램의 길이가 길어지므로 CISC보다 수행 속도가 느린 단점이 있다.

③ CISC는 고급 언어를 이용하여 알고리즘을 쉽게 표현 할 수 있는 장점이 있다.

④ CISC는 복잡한 명령어군을 제공하므로 컴퓨터 설계 및 구현 시 많은 시간을 필요로 하는 단점이 있다.

39. 캐시의 각 워드에 카운터를 두고 접근할 때마다 카운터를 증가시키고 제거 시에는 카운터 값이 가장 적은 블록을 제거하는 방식은?

① FIFO	② FILO

③ LRU	④ LFU

40. 하드 디스크 드라이브(HDD)와 컴퓨터 메인보드 간의 연결에 사용되는 인터페이스 방식이 아닌 것은?

① SATA	② EIDE

③ DDR4	④ SCSI

【3과목】 운영체제 (20문제)

41. 준비 상태 큐에 프로세스 A, B, C가 차례로 도착하였다. 라운드 로빈(Round Robin)으로 스케줄링할 때 타임 슬라이스를 4초로 한다면 평균 반환 시간은?

프로세스	A	B	C
실행시간(초)	17	4	5

① 12초	② 14초

③ 17초	④ 18초

42. 상호배제(Mutual Exclusion) 기법을 사용하여 임계영역(Critical Region)을 보호하였다. 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 어떤 프로세스가 임계영역 내의 명령어 실행 중 인터럽트(Interrupt)가 발생하면 이 프로세스는 실행을 멈추고, 다른 프로세스가 이 임계영역 내의 명령어를 실행한다.

② 임계영역 내의 프로그램 수행 중에 교착상태(Deadlock)가 발생하면 교착상태가 해제될 때까지 임계영역을 벗어 날 수 없다. 따라서 임계영역 내의 프로그램에서는 교착상태가 발생하지 않도록 해야 한다.

③ 임계영역 내의 프로그램에서 무한 반복(Endless Loop)이 발생하면 임계영역을 탈출할 수 없다. 따라서 임계영역 내의 프로그램에서는 무한 반복이 발생하지 않도록 해야 한다.

④ 여러 프로세서들 중에 하나의 프로세스만이 임계영역을 사용할 수 있도록 하여 임계영역에서 공유 변수 값의 무결성을 보장한다.

43. 교착상태의 해결 방법 중 회피(Avoidance) 기법과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 점유 및 대기 방지	② 비선점 방지

③ 환형 대기 방지	④ 은행원 알고리즘 사용

44. 페이지 부재율(Page Fault Ratio)과 스래싱(Thrashing)의 관계에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

① 페이지 부재율이 크면 스래싱이 많이 일어난 것이다.

② 페이지 부재율과 스래싱은 관계가 없다.

③ 다중 프로그래밍의 정도가 높아지면 페이지 부재율과 스래싱이 감소한다.

④ 스래싱이 많이 발생하면 페이지 부재율이 감소한다.

45. 다음 표는 고정 분할에서의 기억장치 단편화(Fragmentation) 현상을 보이고 있다. 외부단편화(External Fragmentation)의 크기는 총 얼마인가? (단, 페이지 크기의 단위는 K를 사용한다.)

	분할의 크기	작업의 크기
A	20K	←	10K
B	50K	←	60K
C	120K	←	160K
D	200K	←	100K
E	300K	←	150K

① 480K	② 430K

③ 260K	④ 170K

46. 운영체제의 운용 기법 중 중앙 처리 장치의 시간을 각 사용자에게 균등하게 분할하여 사용하는 체제로서 모든 컴퓨터 사용자에게 똑같은 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 있으며, 라운드 로빈 스케줄링을 사용하는 것은?

① Real-Time Processing System

② Time Sharing System

③ Batch Processing System

④ Distributed Processing System

47. 시스템 소프트웨어의 역할로 가장 거리가 먼 것은?

① 프로그램을 메모리에 적재한다.

② 인터럽트를 관리한다.

③ 복잡한 수학 계산을 처리한다.

④ 기억 장치를 관리한다.

48. 운영체제의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

① 사용자 인터페이스 제공

② 자원 스케줄링

③ 데이터의 공유

④ 원시 프로그램을 목적 프로그램으로 변환

49. 빈 기억 공간의 크기가 20K, 16K, 8K, 40K 일 때 기억 장치 배치 전략으로 “Best Fit"을 사용하여 17K의 프로그램을 적재할 경우 내부 단편화의 크기는 얼마인가?

① 3K	② 23K

③ 64K	④ 67K

50. 분산 운영체제에서 사이트(Site) 간 마이그레이션(Migration)의 종류에 해당하지 않는 것은?

① Data Migration

② Computation Migration

③ Control Migration

④ Process Migration

51. 모니터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모니터의 경계에서 상호배제가 시행된다.

② 자료 추상화와 정보은폐 기법을 최초로 한다.

③ 공유 데이터와 이 데이터를 처리하는 프로시저로 구성된다.

④ 모니터 외부에서도 모니터 내의 데이터를 직접 액세스할 수 있다.

52. UNIX에서 커널의 기능이 아닌 것은?

① 입/출력 관리

② 명령어 해석 및 실행

③ 기억 장치 관리

④ 프로세스 관리

53. HRN 방식으로 스케줄링할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?

작업	대기시간	서비스(실행)시간
A	5	20
B	40	20
C	15	45
D	20	20

① A	② B

③ C	④ D

54. FIFO와 RR 스케줄링 방식을 혼합한 것으로 상위 단계에서 완료되지 못한 작업은 하위 단계로 전달되어 마지막 단계에서는 RR 방식을 사용하는 것은?

① SJF	② SRT

③ HRN	④ Multilevel Queue

55. 페이지 대치의 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 페이지의 대치는 그 페이지가 갱신되었기 때문이다.

② 페이지 부재 오류가 발생하였을 때 페이지 대치가 일어난다.

③ 앞으로 전혀 참조되지 않을 페이지를 대치하는 것이 이상적이다.

④ 한 프로세스 내의 모든 페이지를 수용할 수 있는 양의 프레임이 그 프로세스에 할당되면 페이지 오류율은 0이다.

56. 다음은 교착상태 발생조건 중 어떤 조건을 제거하기 위한 것인가?

- 프로세스가 수행되기 전에 필요한 모든 자원을 할당시켜 준다.

- 자원이 점유되지 않은 상태에서만 자원을 요구하도록 한다.

① Mutual Exclusion	② Hold and Wait

③ Non-preemption	④ Circular Wait

57. 스케줄링의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 모든 작업들에 대해 공평성을 유지하기 위하여

② 단위 시간당 처리량을 최대화하기 위하여

③ 응답 시간을 빠르게 하기 위하여

④ 운영체제의 오버헤드를 최대화하기 위하여

58. 운영체제의 발달 과정을 순서대로 옳게 나열한 것은?

가. 일괄 처리 시스템

나. 분산 처리 시스템

다. 다중 모드(Mode) 시스템

라. 시분할 시스템

① 가 - 라 - 다 - 나

② 다 - 나 - 라 - 가

③ 가 - 다 - 라 - 나

④ 다 - 라 - 나 - 가

59. PCB(Process Control Block)가 갖고 있는 정보가 아닌 것은?

① 프로세스의 현재 상태

② 프로세스 고유 식별자

③ 스케줄링 및 프로세스의 우선순위

④ 할당되지 않은 주변 장치의 상태 정보

60. 프로세스가 전송하는 메시지의 형태가 아닌 것은?

① 형식 메시지

② 가변 길이 메시지

③ 상대 길이 메시지

④ 고정 길이 메시지

【4과목】 소프트웨어공학 (20문제)

61. 소프트웨어의 위기 현상과 가장 거리가 먼 것은?

① 개발 인력의 급증

② 유지보수의 어려움

③ 개발 기간의 지연 및 개발 비용의 증가

④ 신기술에 대한 교육과 훈련의 부족

62. 자료 사전에서 기호 “( )”의 의미는?

① 정의	② 생략

③ 선택	④ 반복

63. 소프트웨어 생명주기 모형 중 Bohea이 제시한 고전적 생명주기 모형으로서 선형 순차적 모델이라고도 하며, 타당성 검토, 계획, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 유지보수의 단계를 통해 소프트웨어를 개발하는 모형은?

① 폭포수 모형

② 프로토타입 모형

③ 나선형 모형

④ RAD 모형

64. 블랙박스 테스트를 이용하여 발견할 수 있는 오류의 경우로 가장 거리가 먼 것은?

① 비정상적인 자료를 입력해도 오류 처리를 수행하지 않는 경우

② 정상적인 자료를 입력해도 요구된 기능이 제대로 수행되지 않는 경우

③ 반복 조건을 만족하는데도 루프 내의 문장이 수행되지 않는 경우

④ 경계값을 입력할 경우 요구된 출력 결과가 나오지 않는 경우

65. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 소프트웨어의 제작부터 운영까지 생산성을 높이기 위해 기술적, 인간적인 요소에 대한 방법론을 제공한다.

② 소프트웨어의 설계, 제작, 운영에 있어서 인간적인 요소를 배제한 프로그래밍 자체에 대한 공학적 연구를 의미한다.

③ 소프트웨어의 공학적이고 기술적인 영향을 사회 경제적인 시각에서만 설명한다.

④ 소프트웨어의 위기를 해결하기 위해서 현재 이미 해결된 문제들에 대해서 역사적 관점을 설명한다.

66. 시스템의 구성 요소 중 출력된 결과가 예정된 목표를 만족시키지 못할 경우 목표 달성을 위해 반복 처리하는 것을 의미하는 것은?

① Process	② Feedback

③ Control	④ Output

67. 객체지향 개발 과정에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 분석 단계에서는 객체의 이름과 상태, 행위들을 개념적으로 파악한다.

② 설계 단계에서는 객체의 속성과 연산으로 정의하고 접근 방법을 구체화한다.

③ 구현 단계에서는 클래스를 절차적 프로그래밍 언어로 기술한다.

④ 테스트 단계에서는 클래스 단위 테스트와 시스템 테스트를 진행한다.

68. 럼바우의 분석 기법 중 자료 흐름도(DFD)를 이용하는 것은?

① 기능 모델링	② 동적 모델링

③ 객체 모델링	④ 정적모델링

69. 사용자의 요구사항 분석 작업이 어려운 이유로 가장 거리가 먼 것은?

① 개발자와 사용자 간의 지식이나 표현의 차이가 커서 상호 이해가 쉽지 않다.

② 사용자의 요구는 예외가 거의 없어 열거와 구조호가 어렵지 않다.

③ 사용자의 요구사항이 모호하고 부정확하며, 불완전하다.

④ 개발하고자 하는 시스템 자체가 복잡하다.

70. 소프트웨어의 품질 목표 중에서 옳고 일관된 결과를 얻기 위하여 요구된 기능을 수행할 수 있는 정도를 나타내는 것은?

① 유지보수성(Maintainability)

② 신뢰성(Reliability)

③ 효율성(Efficiency)

④ 무결성(Integrity)

71. S/W Project 일정이 지연된다고 해서 Project 말기에 새로운 인원을 추가 투입하면 Project는 더욱 지연되게 된다는 내용과 관련되는 법칙은?

① Putnam의 법칙

② Mayer의 법칙

③ Brooks의 법칙

④ Boehm의 법칙

72. 소프트웨어 비용 산정 기법 중 개발 유형으로 organic, semi-detach, embedded로 구분되는 것은?

① PUTNAM	② COCOMO

③ FP	④ SLIM

73. 소프트웨어 구조와 관련된 용어로, 주어진 한 모듈(Module)을 제어하는 상위 모듈 수를 나타내는 것은?

① Modularity	② Subordinate

③ Fan-in	④ Superordinate

74. CASE(Computer Aided Software Engineering)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 프로그램의 구현과 유지보수 작업만을 중심으로 소프트웨어 생산성 문제를 해결한다.

② 소프트웨어 생명주기의 전체 단계를 연결해 주고 자동화해 주는 통합된 도구를 제공한다.

③ 개발 과정의 속도를 향상시킨다.

④ 소프트웨어 부품의 재사용을 가능하게 한다.

75. 소프트웨어 개발 중 가장 많은 비용이 요구되는 단계는?

① 분석	② 설계

③ 구현	④ 유지보수

76. 소프트웨어 품질 측정을 위해 개발자 관점에서 고려해야 할 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

① 정확성	② 무결성

③ 간결성	④ 사용성

77. 정보 시스템 개발 단계에서 프로그래밍 언어 선택 시 고려할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

① 개발 정보 시스템의 특성

② 사용자의 요구사항

③ 컴파일러의 가용성

④ 컴파일러의 독창성

78. Alien Code에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 프로그램의 로직이 복잡하여 이해하기 어려운 프로그램을 의미한다.

② 아주 오래되거나 참고 문서 또는 개발자가 없어 유지보수 작업이 어려운 프로그램을 의미한다.

③ 오류(Error)가 없어 디버깅 과정이 필요 없는 프로그램을 의미한다.

④ 차세대 언어를 사용해 인공지능적인 API를 제공함으로써 사용자가 직접 작성한 프로그램을 의미한다.

79. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효율적으로 수행하기 위한 3P 중 소프트웨어 프로젝트를 수행하기 위한 Task Framework의 고려와 가장 연관되는 것은?

① People	② Problem

③ Product	④ Process

80. 다음 중 공학적으로 잘 작성된 소프트웨어가 갖는 특성으로 가장 적합한 것은?

① 원하는 요구사항 중에 중요한 사항만 반영한다.

② 유지보수 비용이 많이 들어간다.

③ 신뢰성이 떨어지더라도 효율성이 높다.

④ 사용자가 손쉽게 사용할 수 있다.

【5과목】 데이터통신 (20문제)

81. 1000BaseT 규격에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 최대 전송 속도는 1000Kbps이다.

② 베이스 밴드 전송 방식을 사용한다.

③ 전송 매체는 UTP(꼬임쌍선)이다.

④ 주로 이더넷(Ethernet)에서 사용된다.

82. IPv4 주소 구조 중 실험적인 주소로 공용으로는 사용되지 않는 클래스는?

① A 클래스	② B 클래스

③ C 클래스	④ E 클래스

83. 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

① Border Gateway Protocol

② Open Shortest Path First

③ Routing Information Protocol

④ Serial Line Internet Protocol

84. OSI-7계층 중 물리 주소를 지정하고 흐름 제어 및 전송 제어를 수행하는 계층은?

① 물리 계층	② 데이터 링크 계층

③ 세션 계층	④ 응용 계층

85. HDLC 프레임 구성에서 프레임 검사 시퀀스(FCS) 영역의 기능으로 옳은 것은?

① 전송 오류 검출	② 데이터 처리

③ 주소 인식	④ 정보 저장

86. HDLC 전송 제어 절차의 세 가지 동작 모드에 속하지 않는 것은?

① 정규 응답 모드(NRM)

② 동기 응답 모드(SRM)

③ 비동기 응답 모드(ARM)

④ 비동기 평형 모드(ABM)

87. 외부 네트워크에서 알려진 공인 IP 주소와 사설 IP 주소를 사용하는 내부 네트워크에서 IP 주소를 변환하는 것은?

① NAT	② FTP

③ SMTP	④ SNMP

88. 데이터 전송 방식 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 패킷 교환은 저장-전달 방식을 사용한다.

② 패킷 교환은 데이터그램 방식과 가상 회선 방식으로 구분된다.

③ 데이터그램은 연결형 서비스 방식으로 패킷을 전송하기 전에 미리 경로를 설정해야 한다.

④ 가상 회선은 패킷이 전송되기 전에 논리적인 연결 설정이 이루어져야 한다.

89. TCP/IP 네트워크에서 IP 주소를 물리 주소로 변환하는 프로토콜은?

① ICMP	② RIP

③ ARP	④ UDP

90. IEEE 802.3의 표준안 내용으로 옳은 것은?

① CSMA/CD LAN	② 무선 LAN

③ 토큰 링 LAN	④ 토큰 버스 LAN

91. 멀티포인트(Multipoint) 네트워크에서 단말로부터 제어국 방향으로 데이터를 전송하는 동작을 무엇이라고 하는가?

① Polling	② Roution

③ Entity	④ PCI

92. 사내 망에서 192.168.1.64/26 주소를 사용하고 있는 PC가 있다. 회사의 정책상 Default-Gateway는 해당 Subnet의 할당 가능한 영역 중에서 시작 IP Address를 사용하도록 되어 있다면 PC의 Default-Gateway는 어떠한 IP Address로 설정하여야 하는가?

① 192.168.9.64	② 192.168.1.65

③ 192.168.1.66	④ 192.168.1.67

93. 중앙에 호스트 컴퓨터가 있고 이를 중심으로 터미널들이 연결되는 네트워크 구성 형태(Topology)는?

① 버스형(Bus)	② 링형(Ring)

③ 성형(Star)	④ 그물형(Mesh)

94. UDP 특성에 해당되는 것은?

① 데이터 전송 후, ACK를 받는다.

② 송신 중에 링크를 유지 관리하므로 신뢰성이 높다.

③ 흐름 제어나 순서 제어가 없어 전송 속도가 빠르다.

④ 제어를 위한 오버헤드가 크다.

95. 원천 부호화(Source Coding) 방식에 속하지 않는 것은?

① DPCM	② DM

③ LPC	④ FDM

96. TCP/IP 프로토콜 구조에 해당하지 않는 것은?

① 응용 계층	② 전송 계층

③ 인터넷 계층	④ 표현 계층

97. 무선 LAN의 매체 접근 제어 방식 중 경쟁에 의해 채널 접근을 제어하는 것은?

① PSK	② ASK

③ DCF	④ PCF

98. 한 번에 4개의 비트를 전송하려고 할 때 사용할 수 있는 디지털 변조 방식은?

① 2진 ASK	② 4진 FSK

③ 8진 PSK	④ 16진 QAM

99. VLAN의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 프로토콜 기반 VLAN

② MAC 기반 VLAN

③ 네트워크 주소 기반 VLAN

④ Node 기반 VLAN

100. 블루투스(Bluetooth)의 프로토콜 스택에서 물리 계층을 규정하는 것은?

① RF	② L2CAP

③ HID	④ RFCOMM