건시스템(gunsys.com)	정보처리산업기사 필기 기출문제 (2020.6.21. 1회·2회 통합)

2020년 1회·2회 통합 정보처리산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 데이터베이스	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	3	2	2	3	3	2	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	3	1	3	3	4	1	3	1	3
【2과목 : 20문제】 전자계산기구조	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	2	1	4	1	2	3	4	3	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	1	1	2	2	1	3	3	1	1	1
【3과목 : 20문제】 시스템분석설계	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	1	4	2	1	2	4	2	3	2	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1	2	3	3	2	4	2	2	2	1
【4과목 : 20문제】 운영체제	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	3	3	1	2	2	4	4	2	4	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	1	1	4	3	2	4	4	4	1	1
【5과목 : 20문제】 정보통신개론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	3	2	1	1	2	3	3	4	4	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	3	1	4	1	1	2	3	3	2
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
[참고사항] 한국산업인력공단 시행 2020년 1회·2회 통합 기능·기술 분야 기사, 산업기사 등급 및 서비스 분야 국가기술자격검정 필기시험은 1회(3월 2일 예정), 2회(6월 6일 예정) 시험이 2020년 초부터 발생한 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산방지와 수험자 보호를 위해 6월 6일~21일에 통합 시행된 시험입니다.
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 데이터베이스 (20문제)

1. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 필수기능에 해당하지 않는 것은?

① 정의 기능(definition facility)

② 조작 기능(manipulation facility)

③ 제어 기능(control facility)

④ 사전 기능(dictionary facility)

2. 다음 설명에 해당하는 것은?

It is a collection of meta data describing the structure and constraint of a database.

It defines data entities, attribute, relations, and constraints on data manipulation.

① Bubble Sort	② Schema

③ Key	④ Data Warehouse

3. 로킹에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.

② 로킹은 주요 데이터의 접근을 상호배타적으로 하는 것이다.

③ 로킹 단위가 크면 병행성 수준이 높아진다.

④ 로킹 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.

4. 릴레이션의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 한 릴레이션에 포함된 튜플들은 모두 상이하다.

② 모든 속성 값은 세분화가 가능해야 하므로 원자값이어서는 안 된다.

③ 한 릴레이션에 포함된 튜플 사이에는 순서가 없다.

④ 한 릴레이션을 구성하는 속성 사이에는 순서가 없다.

5. A, B, C, D의 순서로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과가 될 수 없는 것은?

① C, B, A, D	② C, D, A, B

③ B, A, D, C	④ B, C, D, A

6. 다음의 조건을 모두 만족하는 정규형은?

모든 도메인은 원자값이고, 기본키가 아닌 모든 속성들이 기본키에 대해 완전 함수 종속적이며, 이행적 함수 종속 관계는 제거되었다.

① 제1 정규형	② 제2 정규형

③ 제3 정규형	④ 비정규 릴레이션

7. 데이터베이스 설계 단계 중 논리적 설계 단계에서의 수행사항이 아닌 것은?

① 논리적 데이터 모델로 변환

② 트랜잭션 인터페이스 설계

③ 저장 레코드 양식 설계

④ 개념스키마의 평가 및 정제

8. 데이터베이스의 설계 단계 순서로 옳은 것은?

① 개념적설계 → 물리적설계 → 논리적설계

② 개념적설계 → 논리적설계 → 물리적설계

③ 물리적설계 → 개념적설계 → 논리적설계

④ 논리적설계 → 개념적설계 → 물리적설계

9. SQL 언어의 데이터 제어어(DCL)에 해당하는 것은?

① SELECT	② INSERT

③ UPDATE	④ GRANT

10. 논리적 데이터 모델 중 오너-멤버(Owner-Member) 관계를 가지며, CODASYL DBTG 모델이라고도 하는 것은?

① E-R 모델	② 관계 데이터 모델

③ 계층 데이터 모델	④ 네트워크 데이터 모델

11. 다음 그림에서 트리의 차수는?

① 3	② 4

③ 5	④ 10

12. 다음 그림에서 단말 노드(Terminal Node)의 개수는?

① 3	② 4

③ 6	④ 10

13. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하고자 할 경우 1회전을 수행한 결과는?

9, 4, 5, 1, 3

① 4, 5, 1, 3, 9	② 1, 3, 4, 5, 9

③ 4, 1, 3, 5, 9	④ 1, 3, 9, 4, 5

14. 데이터베이스 설계 단계 중 물리적 설계 단계와 거리가 먼 것은?

① 저장 레코드 양식 설계

② 레코드 집중의 분석 및 설계

③ 트랜잭션 모델링 수행

④ 접근 경로 설계

15. 해싱(Hashing)에서 한 개의 레코드를 저장할 수 있는 공간을 의미하는 것은?

① Bucket	② Synonym

③ Slot	④ Collision

16. 다음 SQL 문에서 테이블 생성에 사용되는 문장은?

① DROP	② INSERT

③ SELECT	④ CREATE

17. E-R 모델에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개체타입은 타원, 관계 타입은 사각형, 속성은 선으로 표현한다.

② 개체 타입과 이들 간의 관계 타입을 이용한다.

③ E-R 모델에서는 데이터를 개체, 관계, 속성으로 묘사한다.

④ 현실세계가 내포하는 의미들이 포함 된다.

18. 뷰(view)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실제 저장된 데이터 중에서 사용자가 필요한 내용만을 선별해서 볼 수 있다.

② 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.

③ 뷰를 제거할 때는 DELETE문을 사용한다.

④ 실제로는 존재하지 않는 가상의 테이블이다.

19. 비선형구조에 해당하는 것은?

① 그래프	② 데크

③ 스택	④ 큐

20. 다음의 중위(infix) 표기 방식을 전위(prefix) 표기 방식으로 옳게 변환 한 것은?

A*B+C－D/E

① AB*C+DE/－	② ABCDE*+－/

③ －+*ABC/DE	④ *+－/ABCDE

【2과목】 전자계산기구조 (20문제)

21. 컴퓨터 명령어 실행주기 중에서 인스트럭션의 종류에 대한 판단이 이루 어지는 상태는?

① fetch	② execute

③ interrupt	④ indirect

22. 버스(bus)를 구성하는데 사용할 수 있는 논리회로는?

① encoder	② multiplexer

③ counter	④ comparator

23. 마이크로 오퍼레이션에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 마이크로 오퍼레이션을 동기시키는 방법으로 동기 고정식과 동기 가변식이 있다.

② 동기 고정식은 CPU 시간의 효율적 이용은 가능하나 제어가 복잡하다.

③ 동기 가변식은 CPU 시간의 낭비를 초래하지만 제어회로가 간단하다.

④ 마이크로 사이클은 마이크로 오퍼레이션과 무관하다.

24. 명령어의 형식 가운데 연산에 사용된 모든 피연산자 값을 상실하는 명령어 형식은?

① 3-주소 형식 명령어

② 2-주소 형식 명령어

③ 1-주소 형식 명령어

④ 0-주소 형식 명령어

25. 다음 논리도(Logic Diagram)에서 Y₀에 1, Y₁에 0이 입력되었을 때, 1을 출력하는 단자는?

① X₁	② X₁과 X₂

③ X₂	④ X₂와 X₃

26. 1개의 Full Adder를 구성하기 위해서는 최소 몇 개의 Half Adder가 있어야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

27. 보조기억장치의 일반적인 특징 중 틀린 것은?

① 읽고 쓰는 속도가 느리다.

② 기억용량을 크게하기가 용이하다.

③ 전원공급이 중단되면 기억된 내용이 모두 지워진다.

④ 기억용량의 상대적인 가격이 주기억장치보다 저렴하다.

28. 8진수인 다음식의 연산값은?

751₈ + 154₈

① 2151₈	② 2152₈

③ 1251₈	④ 1125₈

29. 채널의 기능이 아닌 것은?

① 입출력 명령 해독

② 입출력 명령 지시

③ 입출력 데이터 저장

④ 입출력 데이터 실행

30. ALU의 위치와 기능이 바르게 나열된 것은?

① CPU, 산술논리연산

② ROM, 산술논리연산

③ CPU, 주소지정

④ ROM, 주소지정

31. 중앙처리장치와 주기억장치의 속도 차이가 현저할 때 인스트럭션의 수행속도가 주기억장치에 제한을 받지 않고 중앙처리장치의 속도로 수행되도록 하는 기억장치는?

① 캐시메모리	② 인스트럭션 버퍼

③ CAM	④ 제어기억장치

32. 전자계산기에서 어떤 특수한 상태가 발생할 때 그것이 원인이 되어 현재 실행하고 있는 프로그램은 일시 중단 되고, 그 특수한 상태를 처리하는 프로그램으로 옮겨져 처리한 후 다시 원래의 프로그램을 처리하는 것은?

① 인터럽트	② 다중처리

③ 시분할 시스템	④ 다중 프로그램

33. 하드웨어의 특성상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보전달의 능력 한계 를 무엇이라 하는가?

① 주기억장치 용량폭

② 주기억장치 대역폭

③ 주기억장치 접근폭

④ 주기억장치 전달폭

34. 분기 명령이 수행될 때 다음의 레지스터 중 그 내용이 바뀌는 것은?

① 누산기

② 프로그램 카운터

③ 인덱스 레지스터

④ 메모리 어드레스 레지스터

35. 비수치 연산에 속하지 않은 것은?

① 사칙 연산	② 논리적 연산

③ 로테이트(rotate)	④ 논리적 시프트(shift)

36. op-code가 8비트일 때 생성될 수 있는 명령어의 수는?

① 2⁷－1	② 2⁷

③ 2⁸	④ 2⁸－1

37. 기억장치 계층 구조 상 접근 속도가 가장 빠른 것은?

① ROM	② RAM

③ Register	④ Magnetic Disk

38. 중앙 처리 장치를 통하지 않고 직접 주기억장치를 접근하여 입출력을 하는 방식으로, 한 번에 한 블록씩 전송하는 방법은?

① DMA

② 인터럽트 입출력

③ 고정 채널 제어기 입출력

④ 가변 채널 제어기 입출력

39. 트랩(trap)의 발생 원인으로 옳은 것은?

① 0으로 나눌 때

② 정해진 시간이 지났을 때

③ 정보 전송이 끝났음을 알릴 때

④ 입·출력장치가 데이터의 전송을 요구할 때

40. 다음 게이트의 출력은? (단, A = B = S = 1)

① ０	② １

③ AB	④ S

【3과목】 시스템분석설계 (20문제)

41. 다음 표와 같이 시스템이 운영될 때 시스템의 평균수리시간(MTTR)은? (단, 상태에서 R=가동중, S=고장중이다.)

시간	120	100	280	60	200	80
상태	R	S	R	S	R	S

① 80시간	② 200시간

③ 120시간	④ 140시간

42. 색인순차파일(Index Sequential File)에서 데이터 레코드 중의 key 항목만을 모아서 기록하는 인덱스 부분에 해당하지 않는 것은?

① Master Index	② Cylinder Index

③ Track Index	④ Data Index

43. 다음의 소프트웨어 개발주기 모형에 대한 설명에 해당하는 것은?

하향식 생명주기 모형으로 각 단계가 끝나는 시점에서 확인, 검증, 검사를 거쳐 다음 단계로 넘어가거나 이전 단계로 환원하면서 구현 및 운영 단계에 이르는 생명주기 모형이다.

① 단계적 모형	② 폭포수 모형

③ 구조적 모형	④ 객체지향적 모형

44. 코드 설계 단계 중 다음 설명에 해당하는 것은?

코드 대상 항목에 대하여 설계된 코드의 사용이 컴퓨터 처리에 한정되는가, 해당 업무에만 한정되는가, 관련 부문의 업무에 공통으로 사용되는가, 기업 전체에 사용되는가, 관련 있는 타 기업 또는 공공기관이 공통으로 사용할 것인지 등을 확정해야 한다.

① 사용 범위의 결정

② 코드 목적의 명확화

③ 코드 대상의 특성 분석

④ 코드 부여 방식 결정

45. 순서도와는 달리 논리 기술에 중점을 두고 상자 도형을 이용한 설계 도구로 순차, 선택, 반복 등의 제어 논리 구조를 표현하는 도구는?

① Waterfall 모델	② N-S차트

③ PAD	④ HCP

46. 객체지향기법에서 객체가 메시지를 받아 실행해야 할 때 객체의 구체적 인 연산을 정의한 것은?

① Instance	② Message

③ Class	④ Method

47. 객체지향시스템 분석에서 사건들을 시나리오로 작성하여 각 시나리오마다 사건 추적도를 그리고 사건 흐름 다이어그램을 작성하는 단계는?

① 객체 모형화	② 동적 모형화

③ 기능 모형화	④ 사양서 작성

48. 시스템의 특성 중 제어성과 가장 관련 깊은 것은?

① 최종 목표에 도달하고자 하는 특성

② 시스템 변화에 스스로 대처할 수 있는 특성

③ 정해진 목표를 달성하기 위해 오류가 발생하지 않도록 사태를 감시하는 특성

④ 관련된 다른 시스템과 상호 의존관계로 통합되는 특성

49. 모듈의 결합도는 설계에 대한 품질 평가 방법의 하나로서 두 모듈 간의 상호 의존도를 측정하는 것이다. 다음 중 설계 품질이 가장 좋은 결합도는?

① Common Coupling	② Data Coupling

③ Control Coupling	④ Content Coupling

50. 중량, 용량, 거리, 크기, 면적 등의 물리적 수치를 직접 코드에 적용시키는 코드 방식은?

① 순차코드(sequence code)

② 표의숫자코드(Significant digit code)

③ 블록코드(block code)

④ 기호코드(mnemonic code)

51. 시스템 개발 시 문서화의 효과에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 시스템 개발 단계에서의 요식적 행위이다.

② 효율적인 소프트웨어 개발관리가 용이하다.

③ 시스템 개발 중 추가 변경에 따른 혼란을 방지한다.

④ 시스템 개발 후에 유지보수가 용이하다.

52. 모듈 내부의 모든 기능 요소들이 단일한 목적을 위해 수행하는 경우의 응집도는?

① Coincidental cohesion

② Functional cohesion

③ Procedural cohesion

④ Temporal cohesion

53. 다음은 어떤 종류의 코드 오류(error)인가?

9 8 7 6 5 → 9 8 7 6 4

① Transposition error

② Random error

③ Transcription error

④ Double Transposition error

54. 프로세스의 표준 처리 패턴 중 어떤 파일에서 특정한 조건에 만족하는 정보를 추출해 내는 처리는?

① Matching	② Merge

③ Extract	④ Distribution

55. 마스터 파일의 데이터를 트랜잭션 파일에 의해 추가, 삭제, 수정 등의 작업을 하여 새로운 마스터 파일을 작성하는 처리 패턴은?

① merge	② update

③ matching	④ conversion

56. 자료 흐름도의 구성 요소 중 대상 시스템의 외부에 존재하는 사람이나 조직체를 나타낸 것은?

① Process	② Data Flow

③ Data Store	④ Terminator

57. 입력된 자료가 처리되어 일단 출력된 후 이용자를 거쳐 다시 재입력되는 방식으로 공과금, 보험료 징수 등의 지로용지를 처리하는데 사용되는 입력방식은?

① 집중 매체화형 시스템

② 턴어라운드 시스템

③ 분산 매체화형 시스템

④ 직접 입력 시스템

58. 자료 사전(Data Dictionary)에서 반복을 의미하는 기호는?

① +	② { }

③ [ ]	④ ( )

59. 데이터 파일의 종류 중 마스터 파일을 갱신 또는 조회하기 위해 작성하는 파일은?

① trailer file

② transaction file

③ summary file

④ source data file

60. 오류 검사의 종류 중 산술 연산 시 “0(zero)"으로 나눈 경우의 여부를 검사하는 것은?

① impossible check

② sign check

③ overflow check

④ unmatched record check

【4과목】 운영체제 (20문제)

61. 파일 디스크립터(descriptor)가 가지고 있는 정보로 틀린 것은?

① 파일의 구조	② 접근 제어 정보

③ 파일의 백업 방법	④ 보조기억장치상의 파일 위치

62. 3개의 페이지 프레임을 갖는 시스템에서 페이지 참조 순서가 1, 2, 1, 0, 4, 1, 3일 경우 FIFO 알고리즘에 의한 최종 페이지 대치 결과는?

① 1, 4, 2	② 1, 2, 0

③ 4, 1, 3	④ 4, 1, 0

63. 교착상태 발생의 필요조건에 해당하는 것으로 나열된 것은?

㉠ 상호배제(mutual exclusion) 조건

㉡ 환형대기 (circular wait) 조건

㉢ 선점(preemption) 조건

㉣ 비선점(non-preemption) 조건

㉤ 재진입가능(reentrant) 조건

㉥ 점유와 대기(hold and wait) 조건

① ㉠, ㉡, ㉣, ㉥	② ㉠, ㉣, ㉤, ㉥

③ ㉡, ㉢, ㉤, ㉥	④ ㉠, ㉢, ㉣, ㉥

64. 가상기억장치에서 어떤 프로세스가 충분한 프레임을 갖지 못하여 페이지 교환이 계속적으로 발생하여 전체 시스템의 성능이 저하되는 현상을 의미하는 것은?

① 페이징	② 스래싱

③ 스와핑	④ 폴링

65. 네트워크를 이용하여 서비스를 요구/제공할 수 있다. 여러 가지 서비스 를 요구하는 측을 일컫는 용어는?

① Host	② Client

③ Server	④ Backbone

66. 파일의 포보 방법 중 틀린 것은?

① 암호화	② 접근제어

③ 패스워드	④ 파일공유

67. 교착상태 해결 방법 중 다음 사항과 관계되는 것은?

- Mutual Exclusion 부정

- Hold and Wait 부정

- Non-preemption 부정

- Circular Wait 부정

① Recovery	② Detection

③ Avoidance	④ Prevention

68. 파일 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 사용자가 파일을 생성하고 수정하며 제거할 수 있도록 한다.

② 사용자는 자료가 저장되어 있는 특정장치의 물리적인 제어 방식 을 알고 있어야 한다.

③ 파일을 안전하게 사용할 수 있도록 하고, 파일이 보호되어야 한다.

④ 손쉽게 사용할 수 있도록 편리한 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.

69. RR(Round Robin) 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시분할 시스템을 위해 고안된 방식이다.

② 시스템이 사용자에게 적합한 응답시간을 제공해 주는 대화식 시스템에 유용하다.

③ 시간 할당량이 클 경우 FCFS 기법과 같아지고, 시간 할당량이 작을 경우 문맥 교환 및 오버헤드가 자주 발생될 수 있다.

④ 프로세스에게 이미 할당된 프로세서를 강제로 빼앗을 수 없고, 그 프로세스의 사용이 종료된 후에 스케줄링 해야하는 방법을 택하고 있다.

70. 프로세스 스케줄링 기법 중 비선점 방식의 SJF에 선점 방식을 도입하여, 현재 실행중인 프로세스보다 잔여 처리 시간이 짧은 프로세스가 준비 큐에 생기면 실행중인 프로세스를 선점하여 더 짧은 프로세스를 실행시키는 방식은?

① 기한부 스케줄링	② SRT 스케줄링

③ HRN 스케줄링	④ 다단계 큐 스케줄링

71. 한 프로세스가 다른 프로세스보다 우선순위 등이 낮아 기다리게 되는 경우, 한번 양보하거나 일정 시간이 지나면 우선순위를 한 단계씩 높여 줌으로써 오래 기다린 프로세스를 고려하여 무기한 지연을 해결하는 방법은?

① aging	② priority

③ recovery	④ avoidance

72. 기억 장치의 분할 방식 중 틀린 것은?

① 분산분할	② 고정분할

③ 단일분할	④ 동적분할

73. 공간 구역성(Spatial Locality)이 이루어지는 기억장소로 틀린 것은?

① 배열 순회(Array Traversal)

② 순차적 코드(Sequential Code) 실행

③ 같은 영역에 있는 변수를 참조할 때 사용

④ 카운팅(Counting), 집계(Totaling)에 사용되는 변수

74. 프로세스에 할당된 페이지 프레임 수가 증가하면 페이지 부재의 수가 감소하는 것이 당연하지만 페이지 프레임 수가 증가할 때 현실적으로 페이지 부재가 더 증가하는 모순(Anomaly) 현상과 가장 관계있는 페이지 교체기법은?

① LRU	② LFU

③ FIFO	④ Optimal

75. 시스템 호출의 종류 중 프로세스 제어를 위해 사용되는 명령어로 틀린 것은?

① END	② SEND

③ LOAD	④ EXECUTE

76. 다중 처리기 운영체제의 주/종(Master/Slave) 구조에서 각각의 기능에 대한 연결이 옳은 것은?

① Master : 사용자 프로그램 담당, Slave : 연산 및 입출력 담당

② Master : 연산 담당, Slave : 입출력 담당

③ Master : 연산 담당, Slave : 운영체제 수행 담당

④ Master : 연산 및 입출력 담당, Slave : 연산 담당

77. 운영체제의 기능으로 틀린 것은?

① 시스템의 오류 처리를 담당한다.

② 데이터 및 자원의 공유 기능을 제공한다.

③ 사용자와 시스템 간의 인터페이스 기능을 제공한다.

④ 매크로 정의인식, 정의저장, 호출인식 등을 처리한다.

78. 분산 처리 시스템 중 성형(star) 연결에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 통신비용이 적게 듦

② 기본비용은 사이트 수에 비례함

③ 각 사이트들이 중앙 컴퓨터에 연결되어 데이터 교환

④ 중앙 사이트의 고장 시에도 전체 사이트의 성능은 영향을 받지 않음

79. 다음의 작업 중 운영체제가 CPU 스케줄링 기법으로 HRN 방식을 구현 했을 때 가장 먼저 처리되는 작업은?

작업번호	㉠	㉡	㉢	㉣
대기시간	20	5	3	5
서비스시간	5	5	12	3

① ㉠	② ㉡

③ ㉢	④ ㉣

80. 스케줄링 기법 중 선점 알고리즘에 해당하는 것은?

① SRT(Shortest Remaining Time)

② HRN(Highest Response-ratio Next)

③ SJF(Shortest Job First)

④ FCFS(First Come First Service)

【5과목】 정보통신개론 (20문제)

81. 광섬유 케이블의 설명으로 틀린 것은?

① 동축 케이블보다 더 넓은 대역폭을 지원한다.

② 전송속도가 UTP 케이블보다 빠르다.

③ 동축 케이블에 비해 전자기적 잡음에 약하다.

④ 동축 케이블에 비해 전송손실이 작다.

82. Shannon의 표본화정리에 의하면 보내려는 신호성분 중 최고 주파수의 최소 몇 배 이상으로 표본을 행하면 원신호를 충실하게 재현시킬 수 있는가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

83. 다음 내용이 설명하고 있는 LAN의 매체 접근 제어방식은?

- 버스 또는 트리 토폴로지에서 가장 많이 사용된다.

- 전송하고자 하는 스테이션이 전송 매체의 상태를 감지하다가 유휴(idle) 상태인 경우 데이터를 전송하고, 전송이 끝난 후에도 계속 매체의 상태를 감지하여 다른 스테이션과의 충돌 발생 여부를 감시한다.

① CSMA/CD	② Token bus

③ Token ring	④ Slotted ring

84. HDLC 프레임의 구조가 순서대로 옳은 것은?

① 플래그 → 주소부 → 제어부 → 정보부 → FCS → 플래그

② 플래그 → 제어부 → FCS → 정보부 → 주소부 → 플래그

③ 플래그 → 주소부 → 정보부 → FCS → 제어부 → 플래그

④ 플래그 → 제어부 → FCS → 주소부 → 정보부 → 플래그

85. 단일 송신자와 단일 수신자간의 통신이므로, 단일 인터페이스를 사용하는 IPv6 주소 지정 방식은?

① 애니캐스트	② 유니캐스트

③ 멀티캐스트	④ 브로드캐스트

86. 800baud의 변조속도로 4상 위상 변조된 데이터의 신호속도(bps)는?

① 100	② 1200

③ 1600	④ 3200

87. FM에서 변조지수가 10, 변조신호의 최고 주파수를 4kHz라 할 때 소요 대역폭[kHz]은?

① 8	② 40

③ 88	④ 400

88. 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수 있도록 표준 화시켜 놓은 통신 규약을 무엇이라 하는가?

① 클라이언트	② 터미널

③ 링크	④ 프로토콜

89. 다중접속 방식이 아닌 것은?

① FDMA	② TDMA

③ CDMA	④ XXUMA

90. ATM 셀의 헤더 길이는 몇 [byte] 인가?

① 2	② 5

③ 8	④ 10

91. Link State 방식의 라우팅 프로토콜은?

① RIP	② RIP V2

③ IGRP	④ OSPF

92. 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛의 파장을 이용해 빠른 통신 속도를 구현하는 기술은?

① LAN	② MCC

③ Li-Fi	④ SAA

93. 전송 효율을 최대한 높이려고 데이터 블록의 길이를 동적으로 변경시켜 전송하는 ARQ방식은?

① Adaptive ARQ	② Stop-And-Wait ARQ

③ Positive ARQ	④ Distributed ARQ

94. 위상변화를 작게 하면서 반송파의 진폭도 바꿔 정보 전송률을 높이려는 변조방식은?

① ASK	② FSK

③ PSK	④ QAM

95. TCP 전송 계층 프로토콜을 사용하여 통신하는 데 이용되는 소켓을 무엇이라 하는가?

① 스트림 소켓	② 데이터그램 소켓

③ raw 소켓	④ 리시빙 소켓

96. 가상회선 패킷교환 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수신은 송신된 순서대로 패킷이 도착한다.

② 우회 경로로 패킷을 전달할 수 있어 신뢰성이 높다.

③ 비연결형 서비스 방식이다.

④ 먼저 전송했더라도 최적의 경로를 찾지 못하면 나중에 전송한 데이터보다 늦게 도착할 수 있다.

97. PCM 방식의 데이터 전송 순서로 맞는 것은?

① 표본화 → 부호화 → 양자화 → 복호화

② 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화

③ 양자화 → 표본화 → 부호화 → 복호화

④ 양자화 → 표본화 → 복호화 → 부호화

98. ARQ(Automatic Repeat Request) 방식에 해당하지 않는 것은?

① Stop and Wait ARQ

② Adaptive ARQ

③ Receive Ready ARQ

④ Go back N ARQ

99. OSI 7계층 모델에서 기계적, 전기적, 절차적 특성을 정의한 계층은?

① 전송 계층	② 데이터링크 계층

③ 물리 계층	④ 표현 계층

100. IP 주소 체계에서 B클래스의 주소 범위는?

① 0.0.0.0  127.255.255.255

② 218.0.0.0  191.255.255.255

③ 192.0.0.0  223.255.255.255

④ 224.0.0.0  239.255.255.255