건시스템(gunsys.com)	정보처리산업기사 필기 기출문제 (2013.3.10. 1회)

2013년 1회 정보처리산업기사 필기시험 기출문제 답안
【1과목 : 20문제】 데이터베이스	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	다	다	나	라	다	나	나	가	다	나
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	가	다	나	라	다	다	다	가	라	가
【2과목 : 20문제】 전자계산기구조	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	나	라	다	다	다	나	다	가	나	가
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	다	라	라	라	라	가	다	라	나	나
【3과목 : 20문제】 시스템분석설계	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	라	가	나	다	다	라	라	나	가	라
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	나	라	나	라	나	가	다	라	가	라
【4과목 : 20문제】 운영체제	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	나	다	다	나	라	라	다	라	나	나
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	라	나	라	다	다	다	라	라	가	다
【5과목 : 20문제】 정보통신개론	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	라	가	가	가	라	가	라	라	라	가
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	나	라	나	다	다	다	나	라	다	가
합격점수는 100점 만점에 60점(100문제 중 60문제) 이상입니다. 단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다. 【오답 및 오타 문의】 건시스템(gunsys.com)
본 문제지 파일에 수록된 기출문제 원저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.
※ 아래 여백은 메모 용도로 활용하세요.

【1과목】 데이터베이스 (20문제)

1. 데이터베이스 물리적 설계의 옵션 선택시 고려사항으로 거리가 먼 것은?

가. 트랜잭션 처리도	나. 저장 공간의 효율화

다. 트랜잭션 모델링	라. 응답 시간

2. 병행 제어를 하지 않을 때의 문제점 중 하나의 트랜잭션 수행이 실패한 후 회복되기 전에 다른 트랜잭션이 실패한 갱신 결과를 참조하는 현상은?

가. Lost Update

나. Inconsistency

다. Uncommitted Dependency

라. Cascading Rollback

3. 다음 트리를 Post-order로 운행할 때 노드 C는 몇 번째로 검사되는가?

가. 2번째	나. 3번째

다. 4번째	라. 5번째

4. 정규화의 의미로 옳지 않은 것은?

가. 함수적 종속성 등의 종속성 이론을 이용하여 잘못 설계된 관계형 스키마를 더 작은 애트리뷰트의 세트로 쪼개어 바람직한 스키마로 만들어가는 과정이다.

나. 좋은 데이터베이스 스키마를 생성해 내고 불필요한 데이터의 중복을 방지하며 정보의 검색을 용이하게 할 수 있도록 허용해 준다.

다. 정규형에는 제 1정규형, 제 2정규형, 제 3정규형, BCNF형, 제 4정규형 등이 있다.

라. 어떠한 릴레이션 구조가 바람직한 것인지, 바람직하지 못한 릴레이션을 어떻게 합쳐야 하는지에 관한 구체적인 판단기준을 제공한다.

5. 널 값(null value)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공백(space)과는 다른 의미이다.

나. 아직 알려지지 않은 모르는 값이다.

다. 영(zero)과 같은 값이다.

라. 정보의 부재를 나타낼 때 사용하는 특수한 데이터 값이다.

6. 데이터베이스의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. Concurrent Sharing	나. Address Reference

다. Continuous Evolution	라. Time Accessibility

7. 뷰(VIEW)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 논리적 데이터 독립성을 제공한다.

나. 뷰의 정의 변경시 ALTER VIEW 문을 사용한다.

다. 독자적인 인덱스를 가질 수 없다.

라. 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.

8. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

가. Synonym	나. Collision

다. Bucket	라. Overflow

9. 다음 영문의 ( )에 가장 적합한 것은?

(   ) is to combine two files in such a way that the resulting file has the same organization as the two individual files. For example, if two files contain a list of names in alphabetical order, (   ) the two files results in one large file with all the names still in alphabetical order.

가. Sorting	나. Stacking

다. Merging	라. Queueing

10. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기본 테이블, 뷰, 인덱스, 패키지, 접근 권한 등의 정보를 저장한다.

나. 시스템 테이블로 구성되어 있어 일반 사용자는 내용을 검색할 수 없다.

다. 시스템 자신이 필요로 하는 스키마 및 여러 가지 객체에 대한 정보를 포함하고 있는 시스템 데이터베이스이다.

라. 자료 사전(Data Dictionary)이라고도 한다.

11. 자료구조를 선형구조 및 비선형구조로 구분할 경우 다음 중 성격이 다른 하나는 무엇인가?

가. THEE	나. DEQUE

다. QUEUE	라. STACK

12. SQL을 정의, 조작, 제어문으로 구분할 경우, 다음 중 나머지 셋과 성격이 다른 것은?

가. DELETE	나. UPDATE

다. CREATE	라. SELECT

13. 데이터베이스의 정의로 옳지 않은 것은?

가. 조직의 존재 목적이나 유용성 면에서 존재 가치가 확실한 필수적 데이터이다.

나. 정보 소유 및 응용에 있어 지역적으로 유지되어야 한다.

다. 컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장된 자료이다.

라. 동일 데이터의 중복성을 최소화해야 한다.

14. A, B, C, D의 순서로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과가 될 수 없는 것은?

가. B, A, C, D	나. B, C, D, A

다. A, B, C, D	라. C, D, A, B

15. 정규화 과정 중 이행함수 종속제거가 이루어지는 단계는?

가. 비정규 릴레이션 → 1NF

나. 1NF → 2NF

다. 2NF → 3NF

라. 3NF → BCNF

16. In computing, this is the process of rearranging an initially unordered sequence of records until they ordered. What is this?

가. debugging	나. loading

다. sorting	라. compiling

17. 다음 설명에 해당하는 정렬 기법은?

2번째 키(Key)와 첫 번째 키를 비교 순서대로 나열(1회전)하고, 이어서 3번째 키를 1, 2번째 키와 비교해 순서대로 나열(2회전)하고, 계속해서 n번째 키를 앞의 (n-1)개 키와 비교하여 알맞은 순서에 위치시키는 방법이다.

가. Quick Sort	나. Selection Sort

다. Insertion Sort	라. Bubble Sort

18. 릴레이션의 특징이 아닌 것은?

가. 하나의 릴레이션에서 튜플의 순서는 있다.

나. 모든 튜플은 서로 다른 값을 갖는다.

다. 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 갖는다.

라. 모든 속성 값은 원자 값이다.

19. 한 릴레이션의 기본 키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(Null) 값이나 중복 값을 가질 수 없음을 의미하는 관계 데이터 모델의 제약조건은 무엇인가?

가. 참조 무결	성	나. 릴레이션 무결성

다. 외래키 무결성	라. 개체 무결성

20. 그래프로 표현하기에 적절치 않은 것은?

가. 행렬	나. 유기화학 구조식

다. 통신 연결망	라. 철도 교통망

【2과목】 전자계산기구조 (20문제)

21. 중앙처리장치와 입출력장치의 처리 속도 불균형을 보완하며, 중앙처리장치를 입출력 조작에서 해방시켜서 중앙처리장치 본래의 일을 보다 많이 할 수 있도록 하기 위하여 필요한 것은?

가. 완충 제어장치	나. 채널

다. 제어장치	라. 연산 논리장치

22. 여러 대의 고속 입출력 장치가 동시에 하나의 채널을 공유하고 데이터를 전송할 수 있는 채널 방식은?

가. 바이트 다중 방식

나. 버스트 방식

다. 입출력 선택 채널 방식

라. 입출력 블록 다중 채널 방식

23. 사용되는 문자의 빈도수에 따라 코드의 길이가 달라지는 코드는?

가. 7421코드

나. 그레이(Gray) 코드

다. 허프만(Huffman) 코드

라. 비퀴너리(Biquinary) 코드

24. 인터럽트(interrupt) 발생 요인과 관계없는 것은?

가. 정전시

나. 컴퓨터 조작원의 요구에 따라 중단하고자 할 때

다. 처리 결과가 만족하지 않을 때 자동 발생

라. 입출력 장치의 동작에 중앙처리장치의 기능이 요청될 때

25. 다음과 같은 회로도의 조건 제어문은?

가. [eqn: rm bar XY] : PC→MAR	나. [eqn: rm bar{X+Y}] : PC→MAR

다. [eqn: rm X+Y] : PC→MAR	라. [eqn: rm XY] : PC→MAR

26. 2개의 2진수 변수로 수행할 수 있는 논리 연산은 몇 가지 있을 수 있는가?

가. 8	나. 16

다. 32	라. 64

27. 마이크로프로세서의 명령집합에서 소프트웨어로 하드웨어를 정지시키는 것은?

가. push	나. pop

다. halt	라. interrupt

28. 제어 메모리에서 읽어온 마이크로명령어가 몇 개의 필드로 나누어져 있고, 각 필드는 디코더(decoder)의 입력으로 사용되었다. 그리고 디코더의 출력이 제어신호로 사용되었다면 이 마이크로명령어는 어떤 형식의 마이크로 명령어인가?

가. 수직마이크로명령어형식

나. 수평마이크로명령어형식

다. 마이크로프로그램형식

라. 매크로프로그램형식

29. 가상기억장치에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 많은 데이터를 주기억 장치에서 한 번에 가져오는 것을 말한다.

나. 사용자가 보조 메모리의 총용량에 해당하는 기억장소를 컴퓨터가 갖고 있는 것처럼 가상하고, 프로그램을 작성할 수 있는 것을 말한다.

다. 데이터를 미리 주기억 장치에 넣는 것을 말한다.

라. 자주 참조되는 프로그램과 데이터를 모은 메모리다.

30. 2개의 2진수 10110110 과 11010111 를 AND 연산한 결과의 값은?

가. 10010110	나. 01101001

다. 11110111	라. 10001101

31. 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 중앙처리장치에서 연산한 결과 등을 일시적으로 저장해두는 레지스터를 누산기라 한다.

나. 입출력 장치는 주변장치에 해당된다.

다. 레지스터에서 기억장치로 정보를 옮기는 것을 로드(load)라 한다.

라. 기억장치내의 데이터를 다른 기억장치로 옮기는 것을 전송이라 한다.

32. 다음 중 AND 연산을 이용하여 어느 비트(문자)를 지울 것인가를 결정하는 자료가 되는 것은?

가. CARRY(캐리)	나. 플립플롭

다. 패리티(parity) 비트	라. 마스크(mask) 비트

33. 다음 중 인터럽트와 관계가 없는 것은?

가. 데이지 체인(daisy chain)방법

나. 폴링(polling)

다. 스택(stack)

라. DMA

34. 자기디스크 장치의 3 요소에 들지 않는 것은?

가. 디스크(disk)	나. 액세스 암(access arm)

다. 헤드(head)	라. 트랙(track)

35. 마이크로 오퍼레이션 수행에 필요한 시간은?

가. search time	나. seek time

다. access time	라. CPU clock time

36. 명령 코드의 비트는 필드라고 불리는 몇 개의 그룹으로 나누어진다. 그 중 모드 필드(mode field)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 오퍼랜드나 유효번지가 결정되는 방법을 나타낸다.

나. 메모리나 레지스터를 지정하는 방법을 나타낸다.

다. 수행하여야 할 동작을 나타낸다.

라. 명령을 수행하도록 제어 함수를 제공하는 방법을 나타낸다.

37. B000H 번지에서 DAFFH 번지까지의 메모리 영역은 모두 몇 페이지(page)인가?

가. 23	나. 33

다. 43	라. 53

38. 명령어 실행 과정에서 명령어가 지정한 번지를 수정하기 위한 레지스터는?

가. 명령 레지스터	나. 프로그램 레지스터

다. 베이스 레지스터	라. 인덱스 레지스터

39. 어떤 자기 디스크 장치에 있는 양쪽 표면이 모두 사용되는 8개의 디스크가 있는데, 각 표면에는 16개 트랙과 8개의 섹터가 있다. 트랙내의 각 섹터에 하나의 레코드가 있다면 디스크 내의 레코드에 대한 주소 지정에는 몇 비트가 필요한가?

가. 10	나. 11

다. 12	라. 13

40. 카운터를 설계하는데 가장 많이 사용되는 플립플롭은?

가. M/S 플립플롭	나. T 플립플롭

다. RS 플립플롭	라. D 플립플롭

【3과목】 시스템분석설계 (20문제)

41. 코드의 기능으로 거리가 먼 것은?

가. 표준화 기능	나. 분류 기능

다. 간소화 기능	라. 균형 기능

42. 마스터 파일(Master File)의 변경하고자 하는 내용을 검사하거나 갱신할 때 사용되는 정보로서, 일시적인 성격을 지닌 파일은?

가. Transaction File	나. History File

다. Summary File	라. Trailer File

43. 시스템의 기본 요소 중 처리된 결과가 정확하지 않으면 결과의 일부나 오차를 다음 단계에 다시 입력하여 한 번 더 처리하는 것을 의미하는 것은?

가. 제어 기능	나. 피드백 기능

다. 처리 기능	라. 출력 기능

44. 코드 설계시 주의 사항으로 거리가 먼 것은?

가. 컴퓨터 처리에 적합하도록 한다.

나. 공통성이 있도록 한다.

다. 비체계성이 있어야 한다.

라. 확장성이 있어야 한다.

45. 럼바우의 객체지향 분석기법에서 시간의 흐름에 따라 변하는 객체들 사이의 제어흐름, 상호작용, 연산순서 등의 동적인 행위를 상태 다이어그램으로 나타내는 것은?

가. 객체 모델링	나. 기능 모델링

다. 동적 모델링	라. 정적 모델링

46. 시스템의 특성 중 어떤 조건이나 상황의 변화에 대응하여 스스로 대처할 수 있음을 의미하는 것은?

가. 목적성	나. 제어성

다. 종합성	라. 자동성

47. 사용자 인터페이스 설계를 위한 인간공학적 원리에 포함되지 않는 것은?

가. 지름길을 제공한다.

나. 작업의 진행 상황을 알려준다.

다. 일관된 인터페이스를 가진다.

라. 사용자의 비전문성을 인정하지 않는다.

48. 시스템의 문서화 목적으로 거리가 먼 것은?

가. 시스템 개발 후 유지 보수가 용이하다.

나. 시스템 개발 단계의 요식행위이다.

다. 시스템 개발팀에서 운용팀으로 인계, 인수를 쉽게 할 수 있다.

라. 시스템 개발 중 추가 변경에 따른 혼란을 방지할 수 있다.

49. 출력 설계의 순서가 옳은 것은?

가. 출력의 내용→출력의 매체화→출력의 분배→출력의 이용

나. 출력의 매체화→출력의 분배→출력의 이용→출력의 내용

다. 출력의 분배→출력의 이용→출력의 내용→출력의 매체화

라. 출력의 이용→출력의 내용→출력의 매체화→출력의 분배

50. 프로세스의 표준 패턴 중 입력 파일의 데이터를 분배조건에 따라 몇 가지 유형으로 분할하여 출력하는 처리를 무엇이라 하는가?

가. Update	나. Merge

다. Matching	라. Distribution

51. 프로세스 설계시 유의사항으로 거리가 먼 것은?

가. 시스템의 상태 및 구성 요소, 기능 등을 종합적으로 표시한다.

나. 정보의 흐름이나 처리 과정을 특정 부서 직원들만 이해할 수 있도록 설계한다.

다. 프로세스 전개의 사상을 통일해야 하며, 하드웨어의 기기 구성, 처리 성능을 고려한다.

라. 오류에 대비한 검사 시스템을 고려한다.

52. 자료 흐름도의 구성 요소 중 대상 시스템의 외부에 존재하는 사람이나 조직체를 나타낸 것은?

가. Process	나. Data Flow

다. Data Store	라. Terminator

53. 자료 입력 방식 중 발생한 데이터를 전표 상에 기록하고 일정한 시간 단위로 일괄 수집하여 입력 매체에 수록하는 입력 방식은?

가. 회귀 데이터 시스템	나. 집중 매체화 시스템

다. 분산 매체화 시스템	라. 직접 입력 시스템

54. 표의 숫자 코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 코드에 물리적 수치를 부여하여 기억이 용이하다.

나. 코드의 추가 및 삭제가 용이하다.

다. 같은 코드를 반복 사용하므로 오류가 적다.

라. 항목의 자리수가 짧아 기계 처리가 용이하다.

55. 다음 중 파일 설계 과정의 가장 마지막 단계에 행해지는 것은?

가. 파일 항목의 검토	나. 편성법 검토

다. 파일 매체의 검토	라. 파일의 특성 조사

56. 컴퓨터 입력 단계에서의 오류 검사 방법 중 차변과 대변의 합일치를 검사하는 방법은?

가. Balance check	나. Limit check

다. Sequence check	라. Matching check

57. 해싱 함수에 의한 주소 계산 기법에서 서로 다른 키값에 의해 동일한 주소 공간을 점유하는 현상을 무엇이라고 하는가?

가. Synonym	나. Changing

다. Collision	라. Bucket

58. 시스템 평가(System test)의 종류 중 다음 항목과 관계되는 것은?

- CPU의 속도 및 기억 용량

- 파일의 편성과 액세스 방식

- 파일 장치의 속도 구성

- 업무 프로그램의 구조와 사용 언어

- 파일 장치 및 입출력 장치의 처리 속도

가. 기능 평가	나. 가격 평가

다. 신뢰성 평가	라. 성능 평가

59. 소프트웨어 위기의 발생 요인으로 거리가 먼 것은?

가. 급속히 발전하는 소프트웨어에 비해 하드웨어 생산 활동이 보조를 맞추지 못함

나. 소프트웨어 개발 인력 부족과 그에 따른 인건비가 상승함

다. 다양한 소프트웨어의 요구에 따라 수요는 늘어나지만 공급이 이를 못 따라감

라. 소프트웨어 개발 시간이 지연되고 개발 비용의 초과로 인한 문제가 발생함

60. 모듈 응집도가 높은 것에서 낮은 것의 순서로 옳게 나열된 것은?

가. 절차적 응집성→통신적 응집성→순차적 응집성→기능적 응집성

나. 통신적 응집성→절차적 응집성→순차적 응집성→기능적 응집성

다. 절차적 응집성→통신적 응집성→기능적 응집성→순차적 응집성

라. 기능적 응집성→순차적 응집성→통신적 응집성→절차적 응집성

【4과목】 운영체제 (20문제)

61. 파일 보호 기법 중 각 파일에 판독 암호와 기록 암호를 부여하여 제한된 사용자에게만 접근을 허용하는 기법은?

가. 파일의 명명(Naming)

나. 비밀번호(Password)

다. 접근제어(Access control)

라. 암호화(Cryptography)

62. 운영체제의 설계 목표가 아닌 것은?

가. 빠른 응답시간	나. 경과 시간 단축

다. 처리량 감소	라. 폭 넓은 이식성

63. 다중 프로그래밍 운영체제에서 한 순간에 여러 개의 프로세스에 의하여 공유되는 데이터 및 자원에 대하여, 한 순간에는 반드시 하나의 프로세스에 의해서만 자원 또는 데이터가 사용되도록 하고, 이러한 저원이 프로세스에 의하여 반납된 후, 비로소 다른 프로세스에서 자원을 이용하거나 데이터를 접근할 수 있도록 지정된 영역을 의미하는 것은?

가. monitor	나. semaphore

다. critical section	라. working set

64. 다음과 같은 프로세스들이 차례로 준비상태 큐에 들어올 경우 SJF 기법을 사용한다면 평균대기 시간은?

프로세스번호	제출시간	실행시간
P1	0	17
P2	1	3
P3	2	2

가. 10	나. 11

다. 12	라. 13

65. 13K의 작업을 다음 그림의 14K 공백의 작업공간에 할당했을 경우 사용된 기억장치 배치전략 기법은?

OS

16K 공백

used

14K 공백

used

5K 공백

used

30K 공백

가. Last fit	나. First fit

다. Worst fit	라. Best fit

66. 초기 헤드의 위치가 100번 트랙이고 디스크 대기 큐에 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중이다. SSTF 스케줄링 기법을 사용할 경우 두 번째로 처리하는 트랙은? (단, 가장 안쪽 트랙 : 0, 가장 바깥 쪽 트랙 : 150)

디스크 대기 큐 : 65, 112, 40, 16, 90

가. 40	나. 65

다. 90	라. 112

67. 디스크 탐색 시간 최적화 전략 중 C-SCAN 스케줄링 전략에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 현재 헤드의 위치에서 가장 가까운 I/O 요청을 서비스 한다.

나. 헤드가 디스크 표면을 양방향(안쪽/바깥쪽)으로 이동하면서 이동하는 동선의 I/O 요청을 서비스한다. 이때, 헤드는 이동하는 동선의 앞쪽에 I/O 요청이 없을 경우에만 후퇴가 가능하다.

다. 헤드는 트랙의 안쪽으로, 한 방향으로만 움직이며 안쪽에 더 이상 I/O 요청이 없으면 다시 바깥쪽에서 안쪽으로 이동하면서 I/O 요청을 서비스한다.

라. 먼저 도착한 I/O 요청을 먼저 서비스한다.

68. 다음은 무엇에 대한 정의인가?

- 실행중인 프로그램

- 커널에 등록되고 커널의 관리 하에 있는 직업

- 각종 자원들을 요청하고 할당 받을 수 있는 개체

가. Locality	나. Page

다. PCB	라. Process

69. 페이지 크기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 페이지 크기가 작을수록 페이지 테이블 크기가 커진다.

나. 페이지 크기가 작을수록 입출력 전송이 효율적이다.

다. 페이지 크기가 작을수록 내부의 단편화로 인한 낭비 공간이 줄어든다.

라. 페이지 크기가 작을수록 좀 더 효율적인 워킹 셋을 유지할 수 있다.

70. 하이퍼 큐브 구조에서 각 CPU가 4개의 연결점을 가질 경우 CPU의 총 개수는?

가. 4	나. 16

다. 32	라. 68

71. UNIX에서 파일 시스템을 생성하는 명령은?

가. mv	나. open

다. mkdir	라. mkfs

72. 은행원 알고리즘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. "Dijkstra"가 제안한 방법이다.

나. 교착상태 해결 방법 중 예방(Prevention) 기법이다.

다. 자원의 양과 사용자(프로세스) 수가 일정해야 한다.

라. “안전 상태”와 “불안전 상태”라는 두 가지 상태가 존재한다.

73. HRN 스케줄링 기법 사용시 우선순위가 가장 높은 작업 번호는?

작업번호	①	②	③	④
대기시간	5	15	10	25
서비스시간	20	5	10	5

가. ①	나. ②

다. ③	라. ④

74. 현재 헤드의 위치는 트랙 50 이다. 다음과 같이 트랙이 요청되어 큐에 순서적으로 도착하였다. 모든 트랙을 서비스하기 위하여 디스크 스케줄링 기법 중 FCFS 스케줄링 기법이 사용되었을 경우, 총 이동거리는? (단, 가장 안쪽 트랙은 0 이다.)

큐에 도착한 요청 트랙의 순서 : 10, 40, 55, 35

가. 50	나. 60

다. 105	라. 140

75. NIX에서 커널에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 컴퓨터가 부팅될 때 주기억장치에 적재된 후 상주하면서 실행된다.

나. 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당한다.

다. 기억장치 관리, 파일 관리, 프로세스 관리, 명령어해석기 역할을 수행한다.

라. UNIX의 가장 핵심적인 부분이다.

76. 파일 디스크립터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 파일마다 독립적으로 존재하며, 시스템에 따라 다른 구조를 가질 수 있다.

나. 파일 제어 블록(FCB)이라고도 한다.

다. 사용자가 관리하므로 사용자가 직접 참조할 수 있다.

라. 파일 관리를 위해 시스템이 필요로 하는 정보를 가지고 있다.

77. 다중 처리기 운영체제 구조 중 주종(Master/Slave) 처리기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주프로세서는 입출력과 연산을 담당한다.

나. 운영체제의 수행은 주프로세서가 담당한다.

다. 주프로세서가 입출력을 수행하므로 비대칭 구조를 갖는다.

라. 주프로세서가 고장 날 경우에도 전체 시스템이 다운되지 않는다.

78. 3 개의 페이지 프레임을 갖는 시스템에서 페이지 참조 순서가 1, 2, 1, 0, 4, 1, 0 일 경우 FIFO 알고리즘에 의한 최종 페이지 대치 결과는?

가. 1, 4, 2	나. 4, 1, 3

다. 1, 2, 0	라. 4, 1, 0

79. 운영체제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 운영체제는 고급 언어로 작성된 프로그램을 컴파일하여 기계어로 만들어준다.

나. 운영체제는 CPU, 기억장치, 파일, 입출력 장치 등의 자원을 관리한다.

다. 운영체제는 CPU, 기억장치, 파일, 입출력 장치 등의 자원을 관리한다.

라. 운영체제는 사용자가 쉽게 하드웨어에 접근할 수 있도록 한다.

80. 구역성(locality)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 시간구역성의 예로는 순환, 부프로그램, 스택 등이 있다.

나. 구역성에는 시간구역성과 공간구역성이 있다.

다. 어떤 프로세스를 효과적으로 실행하기 위해 주기억장치에 유지되어야 하는 페이지들의 집합을 의미한다.

라. 프로세서들은 기억장치내의 정보를 균일하게 액세스 하는 것이 아니라, 어느 한순간에 특정 부분을 집중적으로 참조하는 경향이 있다.

【5과목】 정보통신개론 (20문제)

81. 데이터링크 계층의 주요 기능이 아닌 것은?

가. 데이터링크 접속 설정

나. 흐름제어

다. 에러제어

라. 경로선택

82. 변조속도의 단위로 옳은 것은?

가. Baud	나. CPS

다. WPS	라. PPS

83. 데이터 교환 방식의 유형에 포함되지 않는 것은?

가. 주파수교환	나. 패킷교환

다. 메시지교환	라. 회선교환

84. 샤논(Shannon)의 정리에 따라 백색 가우스 잡음이 발생되는 통신로의 용량 C가 바르게 표시된 것은?

가. C=Wlog₂(1+S/N)	나. C=Wlog₁₀(1+S/N)

다. C=Wlog₂(1+N/S)	라. C=Wlog₁₀(1+N/S)

85. 송신측에서 1개의 프레임을 전송한 후, 수신측에서 오류의 발생을 점검하여 ACK 또는 NAK를 보내올 때 까지 대기하는 ARQ 방식은?

가. 선택적 ARQ	나. 적응적 ARQ

다. 연속적 ARQ	라. 정지-대기 ARQ

86. 통신 프로토콜(protocol)의 기본 요소에 해당하지 않는 것은?

가. Format	나. Syntax

다. Semantics	라. Timing

87. HDLC 프레임 구조 중 주소영역에서 모든 스테이션에게 프레임을 전송하기 위한 값으로 맞는 것은?

가. 00000000	나. 00001111

다. 11110000	라. 11111111

88. 미국 군사용 방공 시스템으로 사용된 최초의 데이터통신 시스템은?

가. ARPA	나. CTSS

다. SABRE	라. SAGE

89. DSU(Digital Service Unit)의 기능으로 맞는 것은?

가. 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환시킨다.

나. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환시킨다.

다. 아날로그 신호를 아날로그 데이터로 변환시킨다.

라. 디지털 데이터를 디지털 신호로 변환시킨다.

90. LAN의 매체 접근 제어 방식 중 Token Passing 방식에 사용되는 Token의 기능으로 맞는 것은?

가. 채널의 사용권	나. 노드의 수

다. 전송매체	라. 패킷 전송량

91. 패킷 교환 방식(packet switching)의 특징이 아닌 것은?

가. 메시지 교환 방식과 같이 축적 교환 방식의 일종이다.

나. 트래픽 용량이 적은 경우에 유리하다.

다. 전송할 수 있는 패킷의 길이가 제한되어 있다.

라. 데이터 그램과 가상회선방식이 있다.

92. 통신제어장치의 기능에 해당하지 않는 것은?

가. 문자의 조립 및 분해

나. 전송 제어

다. 오류 검출

라. 통신 신호의 변환

93. 데이터 전송의 흐름이 양방향으로 전송이 가능하지만, 동시에 양방향으로 전송할 수 없으므로 정보의 흐름을 전환하여 반드시 한 방향으로만 전송하는 전송방식은?

가. 전이중(Full Duplex) 방식

나. 반이중(Half Duplex) 방식

다. 단방향(Simplex) 방식

라. 비동기(Asynchronous) 전송 방식

94. 네트워크 계층 이상의 망 간 접속 기능을 수행하는 장치로 보통 두 개의 서로 다른 망들을 상호 연결하는데 사용하는 것은?

가. Adapter	나. Repeater

다. Gateway	라. Bridge

95. OSI 7계층 중 응용간의 대화제어(Dialogue control)를 담당하는 것은?

가. 애플리케이션 계층(Application Layer)

나. 프레젠테이션 계층(Presentation Layer)

다. 세션 계층(Session Layer)

라. 트랜스포트 계층(Transport Layer)

96. 불균형적인 멀티 포인트 링크 구성에서 회선제어 방식 중 주 스테이션에서 각 부 스테이션에게 데이터 전송을 요청하는 방법은?

가. 실랙션 방식	나. 대화모드 방식

다. 폴링 방식	라. 회선쟁탈 방식

97. HDLC 프로토콜에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 문자 위주의 회선제어 프로토콜이다.

나. 반이중 통신과 전이중 통신을 모두 지원하며 동기식 전송방식을 사용한다.

다. 데이터 링크 형식이 멀티 포인트 링크 방식만 가능하다.

라. 전송 데이터에 대한 에러검출 기능이 없다.

98. 비동기(asynchronous) 데이터 전송을 바르게 설명한 것은?

가. 순수한 메시지만을 전송하는 것이다.

나. 송수신 클록에 따라 데이터를 전송하는 것이다.

다. 한 데이터 블록단위로 데이터를 전송하는 것이다.

라. 한 문자 전송 때마다 시작과 정지비트를 갖고 전송되는 것이다.

99. 다음과 같은 특성을 갖는 네트워크 형상은?

통신의 제어 노드가 중앙에 있으며 이 중앙 제어 노드가 통신상의 모든 제어에 대한 권한과 책임을 가진다. 중앙제어노드는 전형적으로 컴퓨터이며 자신에게 접속되어 있는 DTE들에 대하여 전적으로 책임을 지고 제어한다.

가. 버스형	나. 링형

다. 성형	라. 계층형

100. 뉴미디어의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

가. 단방향성	나. 네트워크화

다. 분산적	라. 특정 다수자